<붙임> 유니버설디자인 통합 가이드라인 적용영역

‣ 가로, 공원‧광장, 공공건축물 : 3개 부문, 29개 세부영역

부문	영역	세부영역	주요 내용
가로	보도	보행안전구역	유효폭, 안전높이, 단차, 기울기, 바닥마감, 배수, 점형블럭
		차량진입구역	건축물 부지 내 주차장 진입구간
		대지 내 공지	건축물 전면부 영역, 공개공지
		자전거도로	자전거전용도로, 자전거‧보행자 겸용도로, 상충구간, 안전‧편의시설
		시설물구역	보도폭에 따른 설치기준, 시설물, 여객시설 정류장
	차도	국지도로	보행자우선도로 설치
		횡단보도	횡단보도 진입부, 고원식 교차로, 교통섬
		속도저감 방안	차도 폭 좁힘, 도로포장 변화, 과속방지턱
공원‧ 광장		진입공간	접근로, 주출입구, 주차장,
		이동공간	산책로
		위생공간	화장실
		편의공간	편의시설, 안내시설
		휴게공간	휴게구역, 놀이터
공공 건축물	접근공간	대지출입구	위치, 안내
		보행접근로	유효폭 및 높이, 바닥마감, 보차분리, 유도 및 안내
		주차장	위치, 주차구역, 유도 및 안내, 장애인전용주차구역
	진입공간	주출입구	위치 및 전면공간, 주출입문, 유도 및 안전
		로비	접수대 및 안내데스크, 유도 및 안내
	이동공간	복도	유효폭 및 보행장애물, 마감, 손잡이, 유도 및 안내
		실내출입문	형태, 문의 구조, 유도 및 안내
		경사로	형태 및 구조, 안전 및 안내
		계단	형태, 구조, 안전 및 식별
		엘리베이터	승강로비, 구조, 조작설비, 유도 및 안내
		에스컬레이터	구조, 승강장
		방재 및 피난시설	방재계획, 경보 및 피난시설
	위생공간	화장실	접근 및 안내, 마감 및 조명, 안전 및 범죄예방, 대변기 부스, 영유아설비
		다목적 화장실	기능 및 구조, 설비
		수유실	위치 및 접근, 구조 및 설비
		욕실, 샤워실, 탈의실	출입문, 바닥, 활동공간, 설비