소방시설 내진설계 관련 개선사항

현 황	문 제 점	개 선 의 견
현재 옥내소화전,스프링클러,물분무등소화설비에 대해 내전설계를 적용하고 있음	내진설계대상은 거의 100% 소방감리선임대상이나 현행 소방감리결과보고서에 첨부되는 소방시설성능시험조사표에는 내진시공 적정여부를 시험,감독하고 작성하는 내용이 전무함.	소방감리결과보고서 내진설계대상 소방시설의 성능시험표에 내진시공적정여부등 기재하는 부분을 추가하여 소방감리의 책임있는 현장 감독이 될 수 있도록 개선

강북소방서