문서번호	도로계획과-7000
결재일자	2017.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄본부장
정용훈	이승석	하종현	이진용		전결 05/15 김준기
협 조

설계 결과 및 향후 추진계획 보고

***************

2017. 5.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문회의 등
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

설계 결과 및 추진계획 보고

**************

덕수궁 돌담길 회복사업 설계 결과 및 향후 추진계획을 보고드림

□ 사업개요

○ 규  모 : 보행로 조성 폭3~6m, 연장 140m(기존 입구 40m 포함)

○ 사업비 : 1,345백만원('17년 : 1,210)

□ 추진 경위

○ '15.  5.14	: 서울-영국외무부간 MOU 체결

○ '15.  8월	: 기본 및 실시설계용역 착수

○ '16. 10월	: 서울시 소유 100m 우선 개방 합의

○ '17.2.15	: 문화재현상변경 심의 완료

○ '17.3.21/3.23 : 좋은빛심의 / 디자인심의 완료

○ '17.5.2/5.12 : 공사 입찰공고/개찰

□ 주요 설계결과(내용) 보고

○ 포장형식 : 석재놓기 + 황토포장(soil Conc.)

현 재 :	콘크리트(T=15~20cm) + 아스팔트(T=5cm)
변 경 :	석재놓기(T=15cm) + 흙콘크리트(T=15cm)

- 문화재현상변경심의 결과에 따라 포장방법 적용

◾ 기존 불투수포장을 제거하고, 투수가 가능한 석재놓기 포장

◾ 덕수궁· 대사관 담장에 접한 부분(폭 0.6m)은 흙콘크리트 포장

패턴 모듈	예 시

○ 조명계획 : 바닥경관조명(덕수궁 담장측 140m) + 보안등(대사관측 5개소)

- 문화재현상변경심의, 좋은빛심의, 디자인 심의 결과 반영

◾ 바닥경관조명 : LED BAR(W1000×L51×H60mm)

◾ 보 안 등 : LED 보안등(Ø690 x H680), 비대칭 와이드빔

현 재	▸	공 사 후

○ 배수계획

- 기존과 같이 노면배수하고, 시·종점부에는 집수를 위한 우수받이 및 트렌치 설치

[ 구간별 노면 배수 횡단경사 계획 ]

시점부 ~ 영국대사관 후문
영국대사관 후문 ~ 종점부

○ 빗물관리시설 검토

*************************************************************************************

- 빗물침투시설 설치시 덕수궁 담장과 대사관 담장이 근접되어 우수 침투로 담장 기초가 약화될 우려가 크고

- '17.2월 문화재현상변경허가심의에서도 기존지반을 굴착 등으로 흐트러트리지 않도록 권고 되었음.

- ***********************************************************************일부 투수가 가능한 석재놓기 (콘크리트 불투수면 없음)로 포장하는 점 등을 감안, 별도의 빗물관리시설 설치는 생략코자 함.

***************************************************************

***********

******************************************************************************

*****************************************************

*******************

***********************