	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가주유취급소 자체점검 결과보고

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 시행규칙 제64조『정기점검의 횟수』

나. 위험물안전관리에 관한 세부기준『국민안전처 고시 제2016-61호 제152조(일반점검)』

다. 소방행정과-5721(2017.5.11.)호 『자가주유취급소 자체 점검계획 알림』

2. 우리 서에서 관리·운용중인 자가주유취급소에 대하여 위험물안전관리 관계법령 등에 의거 자체 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2017. 5. 16.(화) 09:00 ~ 11:00

나. 점검대상 : 용산소방서 자가주유취급소

다. 점 검 자 : 3명

- ****************

- ******************

- **********************

라. 점검결과

- 제4류 제1석유류 휘발유 4,500ℓ × 1기 : 이상없음

- 제4류 제2석유류 경 유 14,000ℓ × 1기 : 이상없음

- 자가주유취급소 바닥 방수상태 정비요함

붙  임  1. 자가주유취급소 점검사진(PDF파일) 1부.

2. 주유취급소 일반점검표(PDF파일) 1부.  끝.

★담당자	남세진		장비회계팀장	代김제현		소방행정과장	전결 05/17 강신철
협조자
시행	소방행정과-5920	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0730	/전송	02-797-8119	/	sejin0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)