문서번호	물재생과-335
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		물재생과장	난지물재생센터소장
권순회		代권순회	04/07 정흥순
협조

2014년 차집관거 성능개선공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2014. 4

난지물재생센터

[물재생과]

2014년 차집관거 성능개선공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 2014년 차집관거 성능개선공사를 시행코자 계약심사과 설계심사의뢰결과 지적사항에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2014. 3. 21 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2014. 4. 03 : 계약심사 결과 통보

□ 공사명 : 2014년 차집관거 성능개선공사

위 치	한강, 구기천 등
규 모	차집관거 분리벽 설치 L = 582.3m, 맨홀 정비 9개소, 기타1식
공사기간	2014. 4. ~ 2014. 10

□ 심사결과 : 감 56,492천원(6.3%)

(단위 : 천원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	895,600	839,108	56,492	6.3%

□ 지적사항

❍ 자재단가조정
- 휘발유 : 1,885원/L → 1,788원/L

- 경유 : 1,704원/L → 1,624.6원/L

❍ 내역서 및 일위대가

- PP마대 만들기, 쌓기, 헐기 : 2014년도 개정품셈 5-3-1 적용

- 구조물 헐기(철근, 소형 B/R+공기압축기)

⇒ 공기압축기(일반기계운전사) 협소 할증 제외

- 몰탈(1:2)

⇒ 인력품 및 소운반 거리 조정 : 품셈 15-1-1 및 1-22 적용

- 신설분리벽, 유입부마감벽, 작업구 복구공

⇒ 철근가공 및 조립 : 보통 → 간단 적용 등

□ 기타사항

❍ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주

❍ 관급자재 및 이설비는 심사제외

□ 조치계획

❍ 심사결과를 반영하여 재설계한 후 공사발주하고 재무과로 계약의뢰코자 합니다.

첨부 관련공문 1부.   끝.