대 원 공 업 (주)

서울시 중랑구 중랑역로 269(묵동,2층)        전화(02)436-2171 전송:(02)436-2173

==========================================================================

문서 번호 : 2017 - 01 호 발송일자 : 2017. 5 . 18 . 수 신 : 서울특별시장귀하 경 유 : 교량안전과 참 조 :	선결					지시
	접수	일자 시간				결 재 . 공 람
		번호
	처리과
	담당자

제  목 : “2013년 성산대교 보수공사” 하자완료보고서 제출의 건 --------------------------------------------------------------------------        1.  귀시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “2013년 성산대교 보수공사“와 관련입니다.

3.  귀공사와 관련하여 하자가 발생하여 하자완료보고서를 제출하오니 검토바랍니다.

첨   부 :  1. 완료검사원,내역서 및 사진대지            - 1부.  끝.

대원공업(주) 대표이사 조소연

하자보수 완료검사원

1. 공 사 명 :  2013년 성산대교 보수공사

2. 계 약 자 :  대원공업(주) 대표이사 조소연

3. 준공금액 :  일금오억팔천일백이십만원정(₩581,200,000)

4. 계 약 일 :   2013년 10월 02일

5. 착 공 일 :   2013년 10월 02일

6. 준 공 일 :   2014년 01월 14일

7. 준공검사일 : 2014년 01월 14일

8. 담보책임보존기간 :

9. 하자만료일 :  2014년 1월 15일 ~ 2017년 1월14일

10. 하자보수기간 : 2017년 4월01일   ~  2017년 05월19일

하자보수계획에 의거 하자보수를 완료하였기에 하자보수 완료검사원을 제출합니다.

따로붙임 : 1. 하자보수 내역서 1부.

2. 하자보수 사진첩 1부.

2017년     05월      일

시공자   대원공업(주) 대표이사 조소연(인)

서울시특별시 귀하

하자보수 내역서

1. 공사명 : 2013년 성산대교 보수공사

2. 계약자 : 대원공업(주) 대표이사 조소연

3. 검사자 :

4. 점검일 :

연 번	공 종	구간(위치)	하자내용	폭(넓이)	보수내용
					보수공법	완료일
1	신축이음 후타보수	하류측 P2	신축이음후타 파손	0.3㎡	신축이음후타보수(M-패칭후타재보수공법)	2017년 04월
2	포트홀보수	하류측 P9~P10	포트홀발생	0.2㎡	아스콘 포트홀보수	2017년 05월
3	소성변형 보수	하류측P10	소성변형발생	1㎡	아스콘 소성변형보수	2017년 05월

사 진 대 지

공 사 명 : 2013년 성산대교보수공사

위 치	하류 P2	내 용	신축이음후타보수
시공전
시공중
시공후

사 진 대 지

공 사 명 : 2013년 성산대교보수공사

위 치	하류P9~P10	내 용	포트홀보수
시공전
시공중
시공후

사 진 대 지

공 사 명 : 2013년 성산대교보수공사

위 치	하류P10	내 용	아스콘소성변형보수
시공전
시공중
시공후