문서번호	전산정보과-5955
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이정민		김형규	06/05 代조두업
협 조	누수방지과장			유승효
	공간정보과장			이성환
	주무관			代노경철
	주무관			정은화
	주무관			서정실

중블록 코드값 현행화를 위한

『Arisu인포시스템』 기능개선 계획

2017. 6

요금관리부

(전산정보과)

중블록 코드값 현행화를 위한

『Arisu인포시스템』 기능개선 계획

유수율 관리를 위해 최근 상수도 GIS에서 중블럭 자료 현행화를 위한 편집작업을 완료하여 Arisu인포시스템과 연계하여 중블록 DB를 일치시켜 두 시스템간의 자료를 효율적으로 관리 운영하고자 함

Ⅰ		추진개요 및 추진경과

❐	근 거

❍ 「두 개 전산 시스템을 연결한」 급수지역 수전 관리 개선방안(누수방지과-6119, ’16.6.13)

❍ 시스템간 자료 연계를 위한 수도계량기 중블록 자료 현행화 요청(공간정보과-1602(’17.3.3.)

❐	추진배경

❍ 서울시 유수율은 95.2%이나, 급수지역과 수전내역이 일치하지 않아서 일부 중블록(20개소)과 가압급수지역(61개소)의 유수율이 100%초과 또는 90%미만으로 나타나는 문제점 발생

❍ Arisu인포시스템과 GIS시스템의 수전정보 불일치로 자료 현행화 필요

Arisu인포시스템: 수도계량기 검침, 요금부과, 조정 등을 체계적으로 관리하기 위한 시스템

GIS시스템: 상수도 배관 및 부속 시설물 등에 대한 도형 및 속성자료를 관리하기 위한 지리정보시스템

❐	추진경과

❍ 1차 회의(전산정보과, 공간정보과, 누수방지과): ’16.9월

❍ GIS 중블록 현행화 작업(공간정보과, 누수방지과⇨사업소 급수운영과, 시설관리과): ’16.9~’17.2월

❍ Arisu인포시스템 자료 현행화를 위한 사전 작업(전산정보과): ’17.3월

❍ 중복자료 정비 요청(전산정보과⇨공간정보과): ’17.4월

❍ 2차 회의(전산정보과, 공간정보과, 누수방지과): ’17.5월

- 중블록 정보를 전산정보과에서 일괄로 현행화, 이후 일괄변경 기능 추가 개발

Ⅱ		현황

❐	유수율 현황

❍ 중블록(100개소) 유수율

- 100% 초과, 90% 미만인 중블록 20개소(20%)

※ 100% 초과 6개소, 90~100% 80개소, 90% 미만 14개소

❐	중블록 현황

❍ Arisu인포시스템과 GIS 중블록 코드값 현황(상세내용: 붙임1)

구분	총계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동	구분없음
인포	105	20	15	5	15	15	23	6	5	1
GIS	105	23	11	5	15	16	23	6	5	1

❍ 중블록 업데이트 요청 자료 현황

공간정보과 요청 자료		중복 고객번호 제외		업데이트 대상 고객번호
736,547건의 주계량기, 독립계량기 고객번호		중블록 값이 2개 이상인 158건의 고객번호 제외		736,389 + 자계량기 ↓ 2,048,879

❍ 중블록 적용 수전 현황(기준: 폐전 제외, 일반수전, 2017.6.2.)

전체수전	중블록 값 있는 수용가	중블록 값이 없는 수용가
2,114,370	2,114,071	298

Ⅲ		추진계획

❐	중블록 테이블 현행화

❍ 현재 GIS에 신설된 중블록 코드값으로 ********************* 테이블 값 현행화

[ 신규: 5개 ]			[ 폐쇄 : 5개 ]			[ 변경 : 1개 ]
사업소	블록명		사업소	블록명		사업소	블록명
중부	대현산4-2 중블록 개운산1 중블록 개운산2 중블록		동부	용마6중블록 아차산1중블록 대현산6중블록(폐쇄) 용마7중블록		중부	대현산4중블록 ↓ 대현산4-1 중블록
강서	신정6중블록
	시계외			기존블록자료

- ************************************

- 현재 사용하지 않는 중블록의 경우,******칼럼에 “(폐쇄)” 추가

❐	Arisu인포시스템 중블록 정보 현행화

❍ 수전테이블***********의 중블록 코드**********값 업데이트

[ 기존 중블록코드 ≠ 새로운 중블록코드 ]		[ 기존 중블록코드 = 새로운 중블록코드 ]
① 새로운 중블록코드로 업데이트 ② 주계량기의 경우 해당 자계량기도 함께 업데이트 ③ 기존 소블럭코드는 null값으로 업데이트 ④ 수정일시 업데이트		변경 사항 없음

❍ 수용가 변경 이력 쌓기

- 수용가 기초 자료 변경 정보****************** 테이블에 이력 업데이트

- 참고정보: “GIS 현행화(공간정보과-1602호,17.3.3.)”로 업데이트

❍ GIS에 제공하는 뷰테이블 DB자료 추가

- 수용가정보 뷰테이블****************에 중블록 칼럼********** 추가

Ⅳ		추진 일정

❐	개발기간 : 약 2주

❍ ’17. 5. 25. ~ 6. 1. : 분석 및 설계

❍ ’17. 6.  2. ~ 6. 7. : 프로그램 개발

❍ ’17. 6.  8. ~ 6. 9. : 테스트 및 실서버 반영

❐	Arisu인포시스템 반영 및 시행안내 : ’17. 6. 9.

❍ 중블록 업데이트 현황 안내

❍ 중블록 변경 방법 안내

- 중블록 값 중복으로 인해 현행화하지 못한 고객번호 변경 방법 안내

Ⅴ		행정사항

❍ Arisu인포시스템 현행화 결과 검증 작업 : 누수방지과

❍ GIS시스템과 Arisu인포시스템 중블록 정보 연계 작업 : 공간정보과

❍ 미 변경 수전 중블록 현행화 작업 : 각 수도사업소 급수운영과, 시설관리과

붙임 : 중블록 코드값 비교표 1부.  끝.