문서번호	도로보수과-5700
결재일자	2017.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		이석재	06/14 신응수
협 조

『보행자 무단횡단금지시설 사업예산 재배정』 관련

무단횡단금지시설 구매 및 설치 계획 보고

2017 . 6 .

북부도로사업소

도로보수과

『보행자 무단횡단금지시설 사업예산 재배정』 관련

무단횡단금지시설 구매 및 설치 계획 보고

우리 사업소 관할노선 내 교통 안전사고 방지를 위해 무단횡단금지시설 보강이 필요하여 구매 및 설치계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		개 요

□ 관련 근거

○ 교통운영과-22893(’16.11.29.): 설치대상 일제조사 실시

○ 교통운영과-8894(’17.5.10.): 설치구간 선정 및 사업예산 재배정

□ 필 요 성

○ 교통사고 사망자 중 무단횡단 비율이 높음

- 2016년 교통사고 사망자(343명) 중 횡단 중 사망자가 41%(140명), 무단횡단 사망자가 34%(117명) 애 달하고 있으며, 그 중 27%(93명)가 횡단보도 외 무단 횡단사고로 나타나고 있으므로,

○ 무단횡단 사고 다발 구역 무단횡단 통제 장치 필요

- 보행자 무단횡단 사고가 빈번한 지점 안전시설 보강이 시급한 실정으로, 관할경찰서별 무단횡단 다발 지점 일제 조사를 통해 조사된 구간에 대해 무단횡단 금지시설 보강 필요

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 설치 현황

○ 총 연 장 : 10,436m(중앙차로: 6,147m,간선도로: 4,289m)

○ 설치구간 : 63구간

○ 업체별 관내 설치 현황

업체별	합계	****	*****	***	비고
설치구간(개소)	63	52	9	2

○ 제품규격별 관내 설치 현황

규격	설치형식	개소	비고
Φ80×2500×1000mm	독립형	60
Φ80×1800×950mm	연결형	1
Φ200×2000×950mm	독립형	2

□ 문제점

○ 제품별 규격 및 설치 형식이 각기달라  유지관리 문제

○ 제품별 디자인이 달라 도시미관 저해

Ⅲ		신설구간 선정 및 구매계획

□ 신설요청구간 검토

○ 추가설치요청 : 1,370m(6구간)

○ 설치가능구간 : 1,020m(5구간)

연번	도로명	설치구간	연장 (m)	소요예산 (백만원)	설치
1	동일로	노원구민회관교차로~중계근린공원교차로	200	20	O
2	동일로	상계6,7동 주민센터교차로~상계주공4단지	150	15	O
3	진흥로	서서울농협~장안전기	350	35	X
4	종암로	종암로 93 은혜약국~성북중앙병원	100	10	O
5	종암로	성북중앙병원~종암동 국민은행	270	27	O
6	지봉로	창신역4번출구~동묘역로터리	300	30	O
총 설치요청 물량			1,370	137

※ 종로구 진흥로 설치요청구간(350m)은 측대폭 미확보로 설치 불가

□ 구매계획

○ 제품선정

- 유지관리를 위해 관내 가장 많은 규격 채택

- 사고 2차피해가 적고 유지보수가 용이한 독립형 제품 구매

- 도시미관 고려 관내 가장 많은 디자인 선택

· 설치규격 : Φ80×2500×1000mm

· 설치형식 : 독립형

· 디 자 인

○ 계약방식 : 조달구매

○ 예산(재배정)액 : 137백만원

- 예산과목 : 교통운영과(교통사업특별회계), 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 교통사망사고줄이기사업,시설비

○ 소요예산 : 1,020m*96천원=97,920천원(조달수수료 미포함)

Ⅳ		향후 계획

○ ’17.6.14. : 관리단속과에 계약의뢰

○ ’17.6.   . : 제품 설치 감독 및 검수 철저

붙 임 : 1. 무단횡단금지시설 현황 1부.

2. 보행자 무단횡단 사업예산 (변경)재배정 1부.

3. 무단횡단금지시설 신설요청 구간 1부. 끝.