지장물(상수도) 이설 요청 현황

▣ 현 황

남부순환로 평탄화공사 시행중 본선 배수공(우수관로공) 매설 공사

구간에 지장물(상수도)이 저촉됨 .

▣ 지장물 현황

위 치(지번)	공 종	지장물 종류	비고
서울시 구로구 개봉동 96-2도	배수공(우수관로공)	상수도(Φ200)	본 선 좌측구간

▣ 위치도

▣ 지장물 사진

▣ 이설요청 수량

위 치(지번)	공 종	지장물 수량및 연장	비 고
서울시 구로구 개봉동 96-2도	배수공(우수관로공)	상수도(Φ200), L=10M