문서번호	시설관리과-824
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
박장진	한명석	윤석우		04/16 정득모
협 조
	주무관		장기덕
	주무관		이연행
	주무관		조인영

외부 전문가와 함께하는

취약 상수도 시설물 합동 점검

2014. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(시 설 관 리 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	시특법	)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

외부 전문가와 함께하는

취약 상수도 시설물 합동 점검

지하철 현장 노출 상수도관에 대한 외부 전문가와의 합동점검 실시로 재난사고를 예방하고 안전점검의 신뢰성을 제고코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

시설물 안전점검의 실효성 및 신뢰성 확보

본부 및 사업소 직원 위주의 시설물 안점점검 반복 실시로 형식적이고       편향적인 점검의 우려가 있어 전문가에 의한 실효적인 안전점검 필요

Ⅱ		점 검 대 상

구 분	지하철 공사장(9공구)	경전철 공사장(우이선)	비 고
대 상	9개 공구, 6.7㎞	4개 공구, 5.9㎞

Ⅲ		추 진 계 획

합동 점검반 구성

외부 전문가 + 본부 + 사업소 + 도시기반시설본부 + 감리단(장)

- 외부 전문가 : 2명(상․하수도, 토목분야 등 경험이 풍부한 민간 전문가)

⊳ (사)한국수도산업발전회 회장 이 상 율

⊳ 도화엔지니어링(주) 부사장 박 광 현

- 본      부 : 박장진, 장기덕, 이연행, 조인영

- 사  업  소 : 시설물 담당 주무관 및 순찰반장

- 도시기반시설본부 : 공사 담당자

추진 일정

안전점검 준비 및 실시 : ‘14. 4. 21 ~ 4. 30(기간 중 2일)

점검 사항

상수도관 현수상태 및 보온상태 확인

신축관, 제수밸브, 공기밸브 등 밸브류 보온상태

곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부

누수발생 여부 등

Ⅳ		행 정 사 항

예산 조치

총 소요액 : 1,162천원

- 산출내역 : (334,000원/일․인×1인×2일)+(247,000원/일․인×1인×2일)

※ 2014년 엔지니어링 기술사(334,901원), 특급기술자 노임단가(247,598원) 적용

- 시설안전부 자체 예산 활용

협조공문 발송

도시기반시설본부 : 점검일정 통보와 시공사 및 감리단에 협조 지시 요청

수도사업소 : 공사현장 점검 세부일정 계획 등 내실있는 합동점검이 될                   수 있도록 하도록 제반사항 조치

따로붙임 : 1. 지하철 건설공사 현황 1부.

2. 지하철 공사장 상수도관 노출현황 1부. 끝.