문서번호	교량안전과-15261
결재일자	2017.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		정회평	08/23 한유석
협 조
	주무관			김시련

천호대교 외 1개교량(영동대교) 정밀점검용역 중간보고회(자문) 개최계획

2017.  8.

안전총괄본부

(교량안전과)

천호대교 외 1개교량(영동대교) 정밀점검

용역 중간보고회(자문) 개최계획

천호대교 외 1개교량(영동대교) 정밀점검 용역 중간보고(자문)를 통해 전문가 의견을 수렴하고 지적사항을 반영·보완함으로써 용역의 내실화를 도모코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호대교 외 1개교량(영동대교) 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2017. 3. 21 ~ 2017.12.15

○ 용 역 사 : ㈜한국시설안전연구원 외 1개사(청운구조안전연구원)

○ 용 역 비 : 162,926천원

□ 시설물 현황

1) 시설물 명 : 천호대교

구 분	구조형식	연 장	폭	설계하중	준공년도	비 고
본 선	강박스(STB) 거더 PSC I 거더	400m 750m	25.8m	DB-18	1976년	L=1,150m
램 프	강박스(STB) 거더, 라멘, 강박스(STB)거더, 판형교(SPG)	660m 378m	5∼7.0m 6.5m	DB-18 DB-24	83∼97년 2004년	L=1,038m

2) 시설물 명 : 영동대교

구 분	구조형식	연 장	폭	설계하중	준공년도	비 고
본 선	본교 플레이트거더 접속교 PSC I 거더 플레이트거더	850m 100m 67m	25.0m 25∼34m	DB-18	1973년	L=1,017m
램 프	강박스(STB) 거더 강박스(STB)거더 + 플레이트거더	869.92m 596m	4.5∼7.0m	DB-24	87∼07년	L=1,465.92m
자전거연결로	플레이트거더	156.5m	3.0m		2007년	L=156.5m

□ 중간보고회(자문) 개요

○ 일    시 : 2017. 8. 29(화) 14:00

○ 장    소 : 서소문별관 1동 2층 공용회의실

○ 참 석 자

- 서울시(4) : 안전총괄관, 교량안전과장, 강구조교량팀장, 시설물담당

- 용역사(3) : 한국시설안전연구원 사업책임기술자 외 2

- 자문위원(4)

연 번	성 명	소 속
1	안 삼 현	㈜진우엔지니어링 부사장
2	양 승 이	㈜아워브레인 기술이사
3	진 남 희	(재)한국건설품질연구원 기술이사
4	김 태 흥	㈜바우컨설탄트 전무이사

○ 자문안건

- 외관조사, 상태평가 등 정밀안전진단 및 정밀점검 수행 결과 검토

- 외관조사 결과 보수·보강 방안 자문

□ 행정사항

○ 회의 개최 통보 및 결과 보고

○ 외부 자문위원 수당은 동 용역비에 포함된 자문비를 활용 용역사에서 일괄 지급하고 추후 설계변경 정산. 끝.