문서번호	교육지원과-11629		주무관		청소년팀장		교육지원과장		행정국장
			이석수		이성화		김정애		09/04 고재식
결재일자	2017.9.4.
공개여부	대시민공개
			협 조

17년도 스쿨존 노후 CCTV 교체 공사

행정국

(교육지원과)

17년도 스쿨존 노후 CCTV 교체 공사

Ⅰ		사업개요

□ 사업목적

○ 초등학교 주변 스쿨존 CCTV의 효율적 운영관리

○ 저 화소 카메라의 교체로 어린이 안전사고 예방 및 쾌적한

교육환경 조성

□ 공사기간 : 2017. 9월중

□ 교체대상 : 총 11대 (16년도 11대 교체완료)

※ 총 33대 CCTV 중 잦은 고장 장소 및 인적 드문 장소로 선정

번 호	주 소	교 체 사 유	비 고
277번	천호대로113길 10(용마초)	학교 앞 보행자 많음
278번	천호대로113길 10(용마초)	학교 앞 보행자 많음
279번	중곡동 51-6(용마초)	학교 앞 보행자 많음
290번	구의강변로3가길 33(구남초)	학교 및 아파트단지 보행자 많음
293번	아차산로 499(양진초)	아파트단지로 보행자 많음
294번	아차산로70길 35(광남초)	학교 앞, 고장 잦음
297번	뚝섬로56길 7(성자초)	학교 앞 사거리
298번	자양로5길 33(성자초)	보행자 많음
307번	구의강변로 84(구남초)	민원발생, 번화가
308번	영화사로 105 (동의초)	학교 앞 보행자 많음	저화소 관련 민원발생
309번	능동로13길 15(화양초)	보행자 많음

□ 예산 : 39,600천원(구비)

○ 카메라 11대 교체 (41만화소 ⇒ 200만화소)

Ⅱ		추진경과

□ 공사내용(16년도 11대 교체)

○ CCTV 카메라 교체 : 200만 화소로 교체(FULL HD, 30배줌)

전 (41만 화소)	후 (200만 화소)

○ 비상벨 박스 교체 : 버튼이 파손되거나 제대로 작동하지 않아                       비상벨 박스 교체

○ 외장형 스피커 설치 : 기존 내장형 스피커로 인한 정확치 않은                         소리전달과 노이즈 현상을 개선

Ⅲ		향 후 계 획

□ 공사 업체 선정 : CCTV 전문 기술 보유 및 적정가격 회사 선정

□ CCTV교체 공사 : 업체선정 후 9월중 11대 교체