자체점검 안내문

■ 종합정밀점검 대상

○ 종합정밀점검 실시 대상

- 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡이상

(다만, 아파트는 연면적 5,000㎡이상이고 11층 이상인 것만 해당 - 2015. 1. 1. 시행)

- 다중이용업(단란주점영업,유흥주점영업,영화상영관,비디오물감상실업,복합영상물제공업,노래연습장업,

산후조리업,고시원업,안마시술소 등 9종)의 영업장이 설치되고 연면적 2,000㎡이상(2013.10.17.시행)

- 제연설비가 설치된 터널(2015. 1. 1. 시행)

- 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상이고 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비 설치

○ 점검자

- 소방시설관리업자

- 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 · 소방기술사

○ 점검시기

- 종합정밀점검: 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시(연1회, 특급: 반기1회)

(다만, 공공기관 중 학교의 경우 사용승인일이 1월~6월의 경우 6월30일까지 실시)

※ 작동기능점검: 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

○ 보고서 제출: 점검이 끝난 날부터 30일 이내 소방서 제출

■ 작동기능점검 대상

○ 작동기능점검 보고서 제출 대상(2015. 1. 1. 시행)

- 소방안전관리자가 선임된 특정소방대상물(1급, 2급, 3급 및 공공기관)

[위험물제조소등, 특급대상, 일반대상(소방안전관리자 비선임 대상)은 제외]

○ 점검자

- 소방시설관리업자

- 특정소방대상물의 관계인, 소방안전관리자

※ 소방서(예방과)에서 점검기구 사용법 실무교육 및 점검도구 대여 가능

○ 점검시기

- 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시(연1회)

(건축물관리대장의 사용승인일, 건축물대장이 없는 경우 소방시설완공검사증명서 발급일)

○ 보고서 제출: 점검이 끝난 날부터 30일 이내 소방서 제출

(http://www.mpss.go.kr/somin 로 인터넷 접수도 가능)

※ 보고서 서식: 광진소방서 홈페이지 및 소방안전협회 등 다운로드 가능

[광진소방서⇒민원안내⇒민원서식⇒소방안전관리⇒3번 소방시설등 작동기능점검실시결과보고서 ‘다운로드’]

· 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서 제출용)

· 소방시설 작동기능점검표(자체보관, 위 보고서 사본과 함께 2년간 자체보관)

☞ (종합정밀 및 작동기능)결과보고서 제출시 꼭 관계인 명의로 제출바랍니다!

■ 위반시 벌칙

○ 자체점검을 하지 아니한 경우: 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

○ 자체점검을 보고하지 아니한자(지연보고 포함) 또는 거짓으로 보고한자: 300만원 이하의 과태료

기타 궁금하신 사항은 성동소방서 예방과로 연락주시기 바랍니다.(☎ 2622-1675)

작동기능점검매뉴얼 및 점검동영상 QR코드

소방 점검기구 사용법 매뉴얼1	소방 점검기구 사용법 매뉴얼 2	소화설비 매뉴얼 1 (소화기구,옥내소화전)	소화설비 매뉴얼 2 (스프링클러)
소화설비 매뉴얼 3 (포소화설비)	경보설비 매뉴얼 1 (자탐 및 속보설비)	경보설비 매뉴얼 2 (비상경보 및 비상방송)	소화활동설비 매뉴얼
피난설비 매뉴얼	작동기능점검 동영상

☞ 스마트폰을 이용해 점검매뉴얼 보기 및 점검 동영상을 시청하실 수 있습니다.

☞ 「성동소방서」 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

성동소방서홈페이지

⇒ 뉴스·소식 ⇒ 공지사항 ⇒ 작동기능점검 매뉴얼 및 동영상 ‘클릭’