9월 공사장전담 안전점검 및 추석대비 특별점검 결과보고

2017. 10.

기술계획처 공정관리팀

9월 공사장전담 안전점검 및 추석대비 특별점검 결과보고

Ⅰ		관련근거

▣ 기술본부장 방침 No.50(‘17.6.20)『공사장전담 안전점검 시행계획』

▣ 기술계획처-2410(‘17.8.28)『2017년 추석종합대책 수립을 위한 추진계획송부』

▣ 기술계획처-2453(‘17.8.28)『9월 공사장 안전점검 시행계획 보고』

Ⅱ		점검 개요

▣ 점검자: 기술계획처 공정관리팀 이태형 팀장 등 11명

구 분	소 속	직급	직종	성명	비 고 (예비점검자)
1조	기술계획처 공정관리팀	4	전기	조용남
	기술계획처 공정관리팀	6	기계	김성진
2조	기술계획처 공정관리팀	4	전자	김택수
	기술계획처 공정관리팀	5	토목	이상욱
3조	기술계획처 공정관리팀	4	건축	박성우	이태형팀장
	기술계획처	3	토목	정천만	김용현(토목)
4조	기술계획처	4(부장)	전기	이성호
	기술계획처	5	통신	이경승	정성영(전기)

▣ 점검기간: 2017.09. 01〜2017. 09.30

- 점검방법: 주간(근무시간 내) 및 야간(23:00〜익일 03:30 까지)점검

▣ 점검현장: 마장역 등 32개 현장【점검 횟수 : 15회】

- 주간【12회】 : 25개 현장 ,   야간【3회】 : 7개 현장

▣ 주요 점검사항

- 공사현장 작업 전 작업공종에 대한 안전교육 시행 여부

- 고소개소(2M이상), 용접작업, 건설장비 등 유해⋅위험 안전시설 설치 상태

- 사다리(2인1조)작업, 고소작업【생명줄, 안전대(안전고리 체결)】 중 안전수칙 이행 상태

- 대합실, 통로 등 보행자 통행 장소에 대한 안전조치 이행 상태 점검

- 개인보호구 착용 등 이행상태 점검

- 기타 공사현장 안전관리(사각지대, 정리정돈 등)에 관한 사항 점검

- 2017년 추석연휴대비 공사장 특별점검

. 이례상황발생 대비 비상복구체제 확립(비상연락체게 정비 등)

. 추석연휴 기간 중 각종 공사현장의 안전관리 등 시설물 안전점검

Ⅲ		점검 결과

▣ 점검결과

점검일	합 계	점검결과 지적사항(건)		점검현장 (대상역사)	점검조
		현장 시정	해당부서이첩
총 계	19	6	13	32개 현장
9월06일	-	-	-	마장, 군자(7), 중화	1조(주간)
9월07일	4	-	4	교대, 신촌	2조(주간)
9월08일	-	-	-	숭실대입구, 낙성대, 이대	3조(주간) 4조(주간)
9월11일	1	1	-	옥수, 금호〜옥수고가	1조(주간)
9월13일	1	1	-	어린이대공원, 뚝섬	3조(야간)
9월15일	1	1	-	중화(27,29공구), 신금호, 옥수	2조(주간) 4조(주간)
9월19일	4	-	4	발산, 신정기지 (추석대비 특별점검병행)	3조(주간)
9월20일	5	-	5	종로3가, 일원, 종•운 (추석대비 특별점검병행)	2조(주간)
9월21일	-	-	-	을지로3가, 아현	2조(야간)
9월21일	-	-	-	천호(8) (추석대비 특별점검병행)	1조(주간)
9월25일	2	2	-	구의, 창동, 잠실나루〜강변	1조(주간)
9월28일	1	1	-	어린이대공원, 중화	3조(주간)
9월28일	-	-	-	영등포구청(2), 홍대입구, 영등포구청터널(2),	1조(야간)

▣ 점검 세부현황

역 명	공 사 명	점 검 내 용	비 고 (주관부서)
교대	교대역외 1역 화장실 개량공사	• 임시분전반 설치 및 관리상태 불량	건축1사업소 전기1사업소
		• 절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생우려 (불티확산방지 등 화재예방조치 미흡)	건축1사업소
		• 일일크로스 안전점검표 미 작성 및 일일작업계획서 미제출	건축1사업소
신촌	승강장편의시설 토목건축공사 (2단계 6공구)	• 위험물저장소 내부격벽 설치필요 (산소 및 LP가수 분리용)	토목1사업소
옥수	옥수역외 1역 화장실 개량 및 기타공사	• 작업자 안전모 미착용 상태 작업 → 안전모 착용 지시	건축1사업소 (현지시정완료)

역 명	공 사 명	점 검 내 용	비 고 (주관부서)
뚝섬	교통카드시스템 구축사업	• 작업자 안전모 미착용 상태 작업 → 안전모 착용 지시	통신1사업소 (현지시정완료)
옥수	옥수역 대합실 천장재 교체 및 기타공사	• 천장 달대볼트 미철거 상태 방치 → 달대볼트 철거완료	건축1사업소 (현지시정완료)
발산	발산외 2역 승강장안전문 보수원사무실 조성공사	• 작업 중 개인보호구(안전모) 미착용 작업	건축2사업소
		• 현장정리 상태 미흡(자재 및 폐기물)	건축2사업소
		• 절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생우려 (불티확산방지 등 화재예방조치 미흡)	건축2사업소
신정차량기지	신정기지검수사무동 증설공사	• 작업 중 작업자 개인보호구(안전모, 안전대) 미착용 및 안전고리 미체결상태 작업	건축1사업소
종로 3가	승강편의시설 설치공사(1단계)	• 산소와 LPG가스 미 분리보관(격벽설치) 및 위험물저장고 내부정리(선풍기반출 등)불량	토목1사업소
		• 임시분전반 주변 공사잔재 적치 등 공사장 주변 현장정리 상태 불량	토목1사업소
		• E/L 신설구조물 지상개구부 추락방지시설 훼손(보완필요)	토목1사업소
		• 일일작업계획서 미제출 및 공사장 크로스안전점검표 미 작성	토목1사업소
일원	승강편의시설 토목건축공사(7공구)	• 산소와 LPG가스 미 분리보관(격벽설치)	토목1사업소
잠실 나루〜강변	3호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(3공구)	• 수직 부 추락 방지망 설치상태 미흡	토목1사업소 (현지시정완료)
		• 바닥 부 추락 방지망 설치상태 미흡	토목1사업소 (현지시정완료)
어린이대공원	중곡역외 4역 도시철도형캐노피설치공사(15공구)	• 작업자 안전모 미착용 상태 작업 → 안전모 착용 지시 및 교육	건축1사업소 (현지시정완료)

Ⅳ		기타사항

▣ 점검사항 해당부서 이첩 및 조치결과 보고

▣ 야간점검에 따른 초과근무(시간외+야간) 시간(8시간)는 익일 대체휴게시간 부여      ▻ 야간점검시간: 23:00〜익일 03:30 (4시간, 휴게시간 0.5시간)

- 시간외근무 시간: 4×1.5 = 6시간     - 야간근무 시간: 4*0.5 = 2시간

붙임 1. 점검결과 사진대지 1부.

2. 공사장전담 안전점검 점검표(9월) 1부.

3. 추석연휴대비 공사현장 특별점검표 1부.  끝.

붙임 #1

점검결과 사진대지

▣ 현지시정조치결과 사진대지

1	옥수	작업자 안전모 미착용 상태작업	1-1	옥수	작업 중 안전모착용 조치 (현지시정 조치완료)
2	뚝섬	작업자 안전모 미착용 상태작업	2-1	뚝섬	작업 중 안전모착용 조치 (현지시정 조치완료)
3	옥수	천장 달대볼트 미철거 상태방치	3-1	옥수	달대볼트 철거완료 (현지시정 조치완료)

4	잠실나루〜강변	수직부 추락방지망 설치상태 미흡	4-1	잠실나루〜강변	수직부 추락방지망 보완설치 (현장시정 조치완료)
5	잠실나루〜강변	바닥부 추락방지발판 설치상태 미흡	5-1	잠실나루〜강변	바닥부 추락방지발판 보완설치 (현장시정 조치완료)
6	어린이 대공원	작업자 안전모 미착용 상태작업	6-1	어린이 대공원	작업 중 안전모착용 조치 (현지시정 조치완료)

▣ 시행부서(감독부서)이첩사항 사진대지

1	교대	임시분전반 설치 및 관리상태불량	1-1	교대	조치내용
			조치결과 사진
2	교대	절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생우려(화재예방조치 미흡)	2-1	교대	조치내용
			조치결과 사진
3	교대	일일크로스 안전점검표 미작성 일일작업계획서 미 제출	3-1	교대	조치내용
			조치결과 사진
4	신촌	위험물(산소, LP가스)혼용보관 (내부격벽 설치 등 조치필요)	4-1	신촌	조치내용
			조치결과 사진

5	발산	작업 자 작업 중 개인보호구(안전모) 미착용 상태작업	5-1	발산	조치내용
			조치결과 사진
6	발산	현장정리상태 미흡(자재 및 폐기물)	6-1	발산	조치내용
			조치결과 사진
7	발산	절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생우려(화재예방조치 미흡)	7-1	발산	조치내용
			조치결과 사진
8	신정 차량 기지	작업 자 작업 중 개인보호구(안전모, 안전대) 미착용 및 안전고리 미체결 상태작업	8-1	신정 차량 기지	조치내용
			조치결과 사진

9	종로 3가	위험물(산소, LP가스)혼용보관 (내부격벽 설치 등 조치필요)	9-1	종로 3가		조치내용
			조치결과 사진
10	종로 3가	임시분전반주변 공사잔재 적치 등 공사장 주변 현장정리 상태 불량	10-1		종로 3가	조치내용
			조치결과 사진
11	종로 3가	E/L 신설구조물 지상개구부 추락방지시설 훼손(보완필요)	11-1		종로 3가	조치내용
			조치결과 사진
12	종로 3가	일일크로스 안전점검표 미작성 일일작업계획서 미 제출	12-1		종로 3가	조치내용
			조치결과 사진

13	일원	위험물(산소, LP가스)혼용보관 (내부격벽 설치 등 조치필요)	13-1	일원	조치내용
			조치결과 사진