문서번호	원무과-18044
결재일자	2017.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
신정현	조선행	정태명		10/17 박찬병
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		박영숙A
	서무팀장		박준영

2017년 하반기 작업환경측정계획

2017. 10.

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2017년 하반기 작업환경측정계획

작업장의 유해인자 발생수준 및 노출정도를 측정 · 평가하여 직원 (근로자)의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□「산업안전보건법」제42조(작업환경측정 등)

□「산업안전보건법 시행규칙」제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)

	<산업안전보건법령 부분발췌>
【법 제2조(정의)】 5. "작업환경측정"이란 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석 · 평가하는 것을 말한다. 【법 제42조(작업환경측정 등)】 ① 사업주는 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하여 고용노동부령으로 정하는 자격*을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 한 후 그 결과를 기록 · 보존하고 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. ※ 고용노용노동부령으로 정하는 자격 : 산업위생관리산업기사 이상의 자격 (시행규칙 제93조의2) ④ 사업주는 제1항에 따른 작업환경측정 및 작업환경측정에 따른 시료의 분석을 고용노동부장관이 지정하는 측정기관에 위탁할 수 있다.

Ⅱ		추진 계획

□ 추진 개요

❍ 측정일자 : 2017년 11월(측정위탁업체와 협의 후 결정 예정)

❍ 측정주기 : 1회/6개월(정기적 실시)

- 발암성물질(포름알데히드, 산화에틸렌) 취급 시 최근 1년간 측정결과와 상관없이 1회/6개월 정기적 측정 실시

※ 상반기 : 발암성물질 측정 실시, 하반기 : 전체 대상물질 측정 예정

❍ 측정대상 및 항목

측 정 부 서		근무자 (명)	측정대상 (명)	측정항목	노출기준(TWA)		비 고
					ppm	㎎/㎥
진료부	진단검사 의 학 과	4	2	메틸알코올	200	-	유기화합물
				이소프로필알콜	200		〃
				수산화나트륨	-	C2	산 및 알칼리류
	치 과	1	1	수은	-	0.025	금속류
간호부	수 술 실 내시경실	3	2	포름알데히드	0.3	-	유기화합물
				아세톤	500	-	〃
				메틸알코올	200		〃
	중 앙 공급실	1	1	산화에틸렌	1	-	가스상태 물질류
				아세톤	500	-	유기화합물

☞ 노출기준(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준, 고용노동부 고시 제2016-41호)

근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준으로 1일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준(TWA), 단시간노출기준(STEL) 또는 최고노출기준(C)으로 표시

□ 추진방법 : 지정측정기관 중 최저 견적가 제출업체 위탁 측정

❍ 위탁근거 : 「산업안전보건법」제42조(고용노동부장관 지정 측정기관 위탁 가능)

❍ 선정업체 : ************

- 주   소 : 경기도 광명시 도덕로 14(전화 : 02-2038-7678)

□ 소요예산 : 1,950천 원

❍ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 사무관리비

※ 작업환경측정 당일 작업 공정 추가 및 변경에 따라 분석수수료 증감 발생

<2015~2017년 작업환경측정결과>

연도별		측정일자	측정결과	측정기관	소요금액 (천 원)	비고
2015	상반기	1.28.	기준 이내	정해산업보건연구소	1,862
	하반기	11.4.	기준 이내	〃	1,862
2016	상반기	4.14.	기준 이내	정해산업보건연구소	1,161
	하반기	11.15.	기준 이내	〃	1,719
2017	상반기	5.23.	기준 이내	정해산업보건연구소	1,665

Ⅲ		행정사항

□ 작업환경측정 전 노조 및 측정대상부서 협조 요청

❍ (노조) 작업환경측정 시 근로자대표 입회 요청(산업안전보건법 제42조)

❍ (진료부, 간호부) 작업환경측정 당일 시료 포집을 위한 근무자 협조 요청

□ 측정결과에 따른 후속 조치

❍ (측정업체) 시료 채취 후 30일 이내에 지방고용노동관서에 제출

근로자대표(노조) 요구 시 측정결과에 대한 설명회 개최

❍ (시 설 팀) 결과보고서 전자문서 등록 및 측정이력 관리

측정결과 해당부서 통보, 노출기준 초과 시 해당 시설 · 설비 개선

❍ (서 무 팀) 노출기준 초과 시 특수건강검진 실시주기 단축(12개월 → 6개월)

따로붙임  1. 산출기초조사서

2. 견적서 3부

3. 산업안전보건법령 부분발췌 1부.   끝.