문서번호	시설보수과-8760
결재일자	2017.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代유태용	10/17 代이희천
협조

2017년 하반기 정기점검 결과 보고 (시설명 : 가리봉철도고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

강서도로사업소

시설보수과

2017년 하반기 정기점검 결과 보고

□ 시설명 : 가리봉철도고가 (남부순환도로, 가리봉동 515)

시설물개요	폭 : 20m, 연장 : 240m	법정구분 2종	상태등급 C등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과	시설 7급		김규춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과	시설보수과장		박병연
		시설 6급		유태용
		시설7급		김규춘

○ 점검일시 : 2017. 10. 11(수), 10. 13(금)

○ 점검구간 : 상부 포장부 및 하부 슬라브

○ 이전 점검결과 적출 및 조치사항

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	조치내용
1	교각(P8)	신축이음 하부 철근노출	0.8㎡	보수완료 (2017년 단위공사)	-

○ 금회 점검 적출사항

위 치	적출내용	손상규모	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교면포장부	배수구 막힘 (쓰레기 및 낙엽)	1개소	조치 예정 (직영반 활용)	-	1
보행로	잡초(풀) 서식	1개소	조치 예정 (직영반 활용)	-	2

따로붙임  점검사진 1부.  끝.

□ 점검사진

교량방호벽(난간) 시설물 점검	연번	내용	연번	내용
	1	쓰레기 및 낙엽 (배수구 막힘)	2	상부 보행로구간 (잡초 서식)