건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D33-7블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 건축계획에 대하여 다음사항을 반영하여 재설계가 바람직합니다.

1) 진출입 램프 폭(5m → 7m)확대하여 진입과 출입을 분리시켜 주시기           바람

2) 지하층의 차량통로 폭이 지나치게 협소함

3) 연구실 임상 및 약품실험용 실험실은(Toxin처리용)상층부에 위치하는           것이 바람직함

4) 지하 기계실 위치 변경을 고려해서 지하2층까지 주차장부분 확장이             필요함

○ 조경은 전반적으로 조경전문가가 계획하도록 요청합니다.

1)A-019 경관적으로 정면이 복잡하여 시각적으로 피로감을 유발시킬 수         있으므로 검토가 필요함

2) A-009 자전거 보관대/ 폐기물분리수거를 휴게기능과 분리하여 각 기능이          편리한 이용이 될 수 있도록 조정이 필요함

3) L-004 단풍나무 동일규격 7주 식재보다 주수를 작게하더라도 크고            작은 나무를 섞어서 자연스럽게 계획하는 것이 본 계획에서는 바람직          함(작은규격 R6 단풍나무 7주가 장기적으로 같이 크면 스페이스에             여유가 없게 되므로)

4) L-005 오죽은 동절기에 약할 수 있으므로 검토가 필요함

○ 지상1층 주차장의 진출입구는 보행편의를 위해 보도와 같은 높이로 횡단        보도를 설치하기 바람

○ 장애인 주차면은 EV홀 가까이 이동 배치하기 바람