제13차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘17. 12. 19.(화) 14:00 ~ 17:40

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 17인 (외부 16, 내부 1)

□ 개최결과

- 심의(5) : 조건부 가결 4, 재심의 1

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	노원구	초안산근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 생태체험숲 조성 및 관리사무소 설치	조건부 가결 (수권소위)
2	중부공원 녹지사업소	오동근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 북서울꿈의숲 재활용선별장 상부에 테니스장(3면) 설치	조건부 가결 (수권소위)
3	강남구	역삼문화공원 조성계획결정(변경) 심의 - 공원내 지하주차장 설치에 의한 지상부 공원조성계획 심의	재심의
4	관악구	관악산도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경) 심의 - 녹지연결로 조성	조건부 가결
5	영등포구	문래근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 문화예술회관(가칭 문래예술종합지원센터) 건립	조건부 가결

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 초안산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 노원구

공원현황 및 결정내역	심의결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 노원구 월계동 산1번지 일대 (초안산근린공원) ◦ 면적 : 1,616,950.1㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6.(건고 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 8. 2.(노원구고시 제84호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 53,805.19㎡ → 53,775.02㎡ (감30.17㎡) ◦ 조경시설 : 11,770.74㎡ → 11,194.67㎡(감576.07㎡) ◦ 유희시설 : 921.66㎡(신규) ◦ 운동시설 : 51,355.50㎡ → 49,958.16㎡(감1,397.34㎡) ◦ 교양시설 : 9,187.48㎡ → 9,466.36㎡(증278.88㎡) ◦ 편익시설 : 8,269.13㎡ → 8,609.82㎡(증340.69㎡) ◦ 관리시설 : 791.34㎡ → 797.7㎡(증6.36㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 1,403,339.05㎡ → 1,407,678.73㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 9.32% → 9.29%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.42% → 0.44%(법정 10% 이하)	조건부 가결(수권소위) ◦ 유아대피소와 도자기체험장을 분리 계획하기보다 시설물을 최대한 집약하여 설치하는 등 녹지 비율을 높일 수 있는 계획 필요 - 정형화된 놀이시설물은 최소화하고 가급적 지형을 활용하거나 숲과 어울리는 디자인의 시설물 도입 검토 - 아이들의 안전 등을 고려하여 관찰할 수 있는 시설물 설치 검토 ◦ 건축계획(도자기체험장)의 경우 효율적 이용을 고려하여 각 공간의 배치 등(전시실 등)을 조정하고 외부 마감재 및 바닥재는 자연친화적인 재료(목재 등) 적용 검토 - 지붕을 활용한 신재생에너지(태양에너지) 설비 설치 검토 - 출입문, 화장실 등 세부계획에 유니버셜디자인 적용 ◦ 식재계획은 주변 식생 현황을 조사하여 적용 ◦ 데크는 꼭 필요한 곳만 최소한으로 계획

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 오동근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강북구 번동 산28-6번지 일대 ◦ 면적 : 1,532,959.4㎡ (강북구1,349,556.4㎡,성북구183,403㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1982. 9. 20(서고 제381호) (최종) : 2008. 11. 27(서고 제2008-428호) ◦ 조성계획(최초) : 1985. 9. 28(건고 제 424호) (최종) : 2017. 7. 20(서고 제2017-258호) < 주요 변경내역 > ◦ 전체 □ 기반시설 : 134,224㎡ → 134,324㎡(증100㎡) - 도 로 : 113,602㎡ → 113,702㎡(증100㎡) - 오동교 : 200㎡ → 200㎡ - 광 장 : 20,422㎡ → 20,422㎡ □ 운동시설 : 66,323㎡ → 68,083㎡(증1,760㎡) □ 편익시설 : 18,065.06㎡ → 18,144.74㎡(증 79.68㎡) □ 녹지및기타 : 1,151,047.34㎡ → 1,149,107.66㎡(감 1,939.68㎡) ◦ 부분(‘가’ 지역) □ 기반시설 : 52,077㎡ → 52,527㎡(증450㎡) - 도 로 : 36,995㎡ → 37,445㎡(증450㎡) - 오동교 : 200㎡ → 200㎡ - 광 장 : 14,882㎡ → 14,882㎡ □ 운동시설 : 7,012㎡ → 8,772㎡(증1,760㎡) □ 편익시설 : 9,632㎡ → 9,711.68㎡(증 79.68㎡) □ 녹지및기타 : 470,497㎡ → 468,207.32㎡(감 2,289.68㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 22.92%→23.04%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.25%→1.26%(법정 10% 이내) ◦ 도서관, 문화회관, 청소년수련시설, 노인복지회관, 보육시설, 운동시설 당초 18.93％ → 변경 19.33% (법정시설율 : 20％ 이내)	조건부 가결(수권소위) ◦ 주변 동선(산책로)은 경사가 급하므로 향후 유지관리 등을 고려하여 경화마사토 포장보다는 자연친화적인 소재 검토 ◦ 선별장 진입구 주변은 녹지를 좀더 볼륨감있게 조성하여 공원경관 개선 도모 ◦ 부대시설의 경우 최소한의 규모로 축소 검토 - 안전, 경제성 등을 고려한 건축물의 적정 구조 및 주변 경관과 조화되는 건축디자인 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 역삼문화공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 역삼동 635-1번지 일원 ◦ 면적 : 33,974.9㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.07.08 (건고 제138호) ◦ 공원결정(최종) : 2015.12.24 (서고 제2015-410호) ◦ 조성계획(최초) : 1980.06.01 (도시공원법 부칙 1,2조) ◦ 중복결정(주차장) : 2017.05.27.(강남구고시 제2017-73호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 7,728.86㎡ → 7,810.63㎡ (증 81.77㎡) ◦ 조경시설 : 1,556.25㎡ → 1,521.23㎡ (감 35.02㎡) ◦ 휴양시설 : 2,094.48㎡ → 2,450.43㎡ (증 355.95㎡) ◦ 편익시설 : 1,574.56㎡ → 1,193.70㎡ (감 380.86㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 13,986.86㎡ → 13,965.02㎡ (감 21.84㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 58.83% → 58.90%(법정 제한없음) ◦ 건폐율 : 19.46% → 19.90%(법정 20%이하)	재심의 ◦ 지상부 공원계획은 공원으로서의 기능(공공성 등)을 포함할 수 있는 전반적인 조성계획 수립 필요 - 어린이 휴게공간에 배치한 지상주차면은 삭제·축소하고 그늘목을 열식하여 녹음을 느낄 수 있는 공간 조성 - 체력단련시설은 삭제하고 어린이도서관과의 연계성 고려 및 오픈스페이스로 기능할 수 있도록 전체적인 공간 계획 재검토 ◦ 벽면녹화계획은 각 수종별 생육상태 등을 고려하여 계획에 따른 녹화 가능 여부 검토 필요 ◦ 식재계획은 자생수종을 활용하여 자연학습 기능을 겸할 수 있도록 계획 보완

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 관악산도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 관악구

주 요 내 용	심의결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 관악구 신림동 산132-4일대 ◦ 면적 : 12,396,760㎡ (공원총면적) 10,288,810㎡ (시설외지구) ◦ 공원결정(최초) : 1968. 1.15 (건고 제34호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 1. 5 (서고 제2017-6호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 94,770.0㎡ → 94,910.5㎡ (증140.5㎡) - 도로(산책로) : 신설 140.5㎡ - 녹지연결로 B=10m, L=25m ◦ 녹지 및 기타 : 9,990,444.0㎡ → 9,990,303.5㎡ (감140.5㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 전체 5.40% → 5.40% (법정 20% 이하) 시설외지구 1.62% → 1.62% (법정 20% 이하) ◦ 건폐율 : 전체 0.26% (법정 4% 이하) 시설외지구 0.006% (법정 4% 이하)	조건부 가결 ◦ 교각 측면부 주변의 녹지를 볼륨감있게 추가 조성하여 기단부를 차폐하고, 교량과 옹벽사이 사면부는덩굴류 등을 식재하는 등 교량 하부 공간의 경관 보완 필요 ◦ 식재계획은 철쭉류와 영산홍 등 조경 수종은 제외하고 주변 식생현황을 반영하여 산림 수종 도입을 검토하고 사면에는 초본류를 혼식하는 등 계획 보완

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 문래근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	심의결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 66번지 일원 ◦ 면 적 : 23,611㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1982. 4. 28(건고 제172호) ◦ 조성계획(최종) : 2008. 5. 15(서고 제2008-163호) < 주요 변경내용 > ◦ 기반시설 3,835.3㎡ → 4,542.5㎡ 증)707.2㎡ - 도로 3,147.2㎡ → 3,366.3㎡ 증)219.1㎡ - 광장 688.1㎡ → 1,176.2㎡ 증)488.1㎡ ◦ 조경시설 506.6㎡ → 606.2㎡ 증)99.6㎡ - 데크로드 96.0㎡ (신설) ◦ 휴양시설 266.0㎡ → 470.0㎡ 증)204.0㎡ - 휴게소 266.0 → 349.0㎡ 증)83.0㎡ - 휴게쉼터 121.0㎡ (신설) ◦ 유희시설 198.4㎡ → 539.0㎡ 증)340.6㎡ - 어린이놀이터 198.4 → 364.0㎡ 증)165.6㎡ - 모래놀이터 175.0㎡ (신설) ◦ 운동시설 937.5㎡ → 844.3㎡ 감)93.2㎡ - 배드민턴장 539.8 → 430.0㎡ 감)109.8㎡ - 게이트볼장 340.0㎡ (신설) ◦ 교양시설 9.0㎡ → 263.0㎡ 증)254.0㎡ - 문화예술회관 254.0㎡ (신설) ◦ 편익시설 1,595.4㎡ → 1,504.4㎡ 감)91.0㎡ - 주차장 1,520.0㎡ → 1,418.0㎡ 감)102.0㎡ - 음수장 11.0㎡ (신설) ◦ 녹지및기타 15,942.8㎡ → 14,521.7㎡ 감)1,421.1㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 32.5% → 38.5%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.5% → 2.58%(법정 20% 이내)	조건부 가결 ■ 현황 반영(조건부 가결) ◦ 현황에 따른 게이트볼장, 창의놀이터는 현재 많은 이용이 이루어지고 있어 계획을 수용함 ■ 문화예술회관 건립(부결) ◦ 문화예술회관의 경우 인근의 문화예술공장 등 관련 시설이 있으며 도심내 녹음을 제공하는 오픈스페이스인 공원을 점유하기보다는 인근 기존 건물을 임대 사용하는 등 보다 더 합리적이고 경제적인 방안을 강구함이 타당하므로 부결함