문서번호	생산관리과-307
결재일자	2018.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
협 조
	수질과장
	기전설비과장

2018년 설날대비 취․정수장 안전점검 계획

2018. 1.

2018년 설날대비 취․정수장 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞아 취․정수 시설물에 대한 사전 점검을 실시하여 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 안정적인 수돗물 생산․공급으로 시민불편을 방지하고자 함

Ⅰ		운 영 기 간

□ 관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

□ 추진기간 : `18.1.12(금)∼2.19(월), 39일간

□ 설 연 휴 : `18.2.15(목)∼2.18(일),  4일간

Ⅱ		수요량 전망

□ 생산 현황 및 전망

○ 생산시설 현황(2018년)

- 시설용량 : 480만㎥/일

- 평균생산량 : 324만㎥/일

- 평균가동율 : 68%

□ 설연휴 기간 중 아리수 수요전망

구 분	시설용량 (만톤/일)	공급현항
		D-1	설날	D+1	D+2	평균
수 요 량	480	304	272	261	289	282
가동률(%)		63.3	56.7	54.4	60.2	58.8

○ 최근 2년간 평균 대비 설날 생산량 증감률의 평균값으로 추정

○ 2018년 설 연휴 급수 수요량은 평균 282㎡/일 이며, 시설용량 (445㎡/일)대비 63.3%의 가동율을 보여 안정적인 수돗물 공급 전망

□ 중점추진사항

○ 안정적인 수돗물 공급 및 동파예방 대책

○ 취.정수장 등 시설물 사전점검

○ 설날 종합상황실 운영을 통한 신속한 대응 및 처리

Ⅲ		안 전 점 검

□ 점검대상 : 아리수정수센터 6개소(취수장 4개소)

○ 정수센터 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북 아리수정수센터

○ 취 수 장 : 자양, 풍납, 암사, 강북 취수장

□ 점검기간 : 2018. 1. 12.(금) ~ 1. 19.(금), 6일간

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성

○ 본부 및 정수센터 합동점검

- 본부인원 : 생산관리과, 수질과, 기전설비과 직원 1개조

○ 점검일정

구분	점검일시	점검대상 (아리수정수센터)	점 검 자	비고
1조	’18. 1. 12	광암	권창범, 이근보, 임은비, 이상록
2조	’18. 1. 15	구의	권창범, 김봉철, 박종석, 곽대근
3조	’18. 1. 16	뚝도, 취수장	신왕근, 임종필, 김영준, 이상록
4조	’18. 1. 17	영등포, 취수장	유양현, 정미선. 박종석, 곽대근
5조	’18. 1. 18	암사, 취수장	이규현, 김인성, 임은비, 이상록
6조	’18. 1. 19	강북, 취수장	신왕근, 이근보, 김영준, 곽대근

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태 점검

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

- 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 취․정수장 송수펌프 등 가동 상태

○ 수질관리분야

- 정수처리 공정별 수질관리 실태

- 오일휀스 및 조류차단막 관리,작동실태 검검

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

- 고도정수처리설(오존, 활성탄흡착지) 가동 상태

○ 기계․전기 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

Ⅳ		행 정 사 항

○ 정수센터에서는 자체계획, 지적사항에 대한 조치결과를 1.26까지 생산관리과로 제출(지적사항 처리 정비 전, 후 사진 포함)

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화 시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

○ 점검결과 보처짐 등 중요한 이상 징후 발견시 전문가(구조 등) 초빙하여 현장 정밀점검 시행

붙임  1. 취·정수장 시설물 점검표 1부.

2. 설날연휴 기간 중 근무인원 1부.

3. 정수센터 긴급복구 및 협력업체 지정현황 1부. 끝.

붙임 1

취·정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 동결․동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2018. 1.   .

점검자    생산부                  (인)   정수센터                   (인)

생산부                  (인)   정수센터                   (인)

생산부                  (인)   정수센터                   (인)

생산부                  (인)   정수센터                   (인)

생산부                  (인)   정수센터                   (인)

붙임 2

추석 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(○○ 정수센터)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	기타
합 계
2. 14.(수)	야
2. 15.(목)	주
	야
2. 16.(금)	주
	야
2. 17.(토)	주
	야
2. 18.(일)	주
	야
2. 19.(월)	주
	야

※ 현장근무 인원 중 기타는 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등

※ 정수센터 : 당직근무 – 제어실근무자,   기타 - 청경 등 포함

2. 상황실 및 당직실 연락처

□ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-

□ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-

3. 기능별 대책반 연락처

□ 대책반 명칭 :

□ 전 화 번 호 :                      FAX번호 :

붙임 3

정수센터 긴급복구 협력업체 지정현황

□ 긴급복구 및 분야별 협력업체 비상 협조 체계 운영

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰

붙임 4

정수센터 분야별 필수요원 지정현황

□ 유사시 대비 분야별 필수요원 현황

날짜	분야별	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰
2.15(목)	시설물
	수질
	전기, 기계
2.16(금)	시설물
	수질
	전기, 기계
2.17(토)	시설물
	수질
	전기, 기계
2.18(일)	시설물
	수질
	전기, 기계
2.19(월)	시설물
	수질
	전기, 기계

※ 분야별(시설물, 수질, 전기, 기계) 내용은 현장여건에 맞도록 조정 가능.