문서번호	교량보수과-1243
결재일자	2014.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		문춘익	05/06 민승기
협 조
	주무관			차식환
	주무관			유창수
	주무관			안창용
	주무관			조성래

우기대비 도로시설물 안전점검 시행 계획

- 한강상 교량 및 자동차전용도로상 시설물 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

남부도로사업소

(교량보수과)

우기대비 도로시설물 안전점검 시행 계획

- 한강상 교량 및 자동차전용도로상 시설물 -

우기시 집중호우 등에 대비하여 도로시설물의 안전사고를 예방하고자

사전 안전점검 및 정비를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

관련근거

- 우기대비 도로시설물 안전점검 시행 (도로시설과-7415호,2014.4.25.)

- 총체적 안전점검 실시 (도시안전과-10133호,2014.4.28.)

- 우기대비 공사장 및 재난취약시설 안전관리 철저(도시안전과-10158호,2014.4.29.)

추진기간

- 점검기간 : 2014. 05. 01(목) ~ 2014. 05. 12(월) (12일간)

- 보수기간 : 2014. 05. 07(수) ~ 2014. 05. 16(금) (10일간)

점검대상 : 도로시설물 29개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	지하차도
29	4	9	11	2	3

점검방법

- 시설물별 담당자 포함 2인 1조 안전점검

- 첨가시설물 관리주체 합동점검

․ 첨가시설물 안전점검 시행 요청(교량보수과-1100호,2014.4.22.)

- 부재별 점검사항에 의거 점검 시행 : 별첨

Ⅱ		주요 점검사항

세부점검내용

- 포장파손, 지반침하, 배수시설 등 우기 취약부분

- 시설물별 취약부재(FCM) 이상 여부 근접 확인

- 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태 등

-  기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등

지적사항 조치

- 포장파손 및 배수불량 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지

보수업체 활용 최우선 정비

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 시설안전자문위원 등과

합동점검 실시후 별도 조치계획(자문회의 등) 수립 후 항구 복구 및

보수, 보강 시행

Ⅲ		행 정 사 항

점검결과는 안전점검 보고서식에 의거 지적사항 및 조치결과 작성 후 관리

안전점검 시행 결과 제출(시청 도로시설과) : 2014. 05. 12

덧붙임 1) 우기대비 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

2) 우기대비 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

3) 도로시설물 부재별 점검사항 1부. 끝.