문서번호	시설보수과-1050
결재일자	2018.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
나철흠		03/08 김유찬
협조

위례터널 외 6개소 해빙기 안전점검결과 보고

2018. 3

동부도로사업소

(시설보수과)

위례터널 외 6개소 해빙기 안전점검결과 보고

□ 시설물 현황

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대치지하차도	폭 40m, 연장 120m	법정외	1985	시설6급	나철흠
2	석촌지하차도	폭 20m, 연장490m	2 종	1990
3	위례터널	폭 20m, 연장 2,268.5m	1종	2014
4	성 내 교	폭 20m, 연장 120m 폭 20m, 연장 120m	2종	1972 1980
5	성내유수지교	폭 4m, 연장 394m	2종	1986
6	오 륜 교	폭 50m, 연장 51.8m	법정외	2010
7	위례1지하차도	폭 16.8m, 연장 628m	2종	2015

□ 점 검 일 : 2018. 3. 5(월) ~ 6일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 나철흠, 한국종합시설안전 전무 안승수

㈜ 삼림엔지니어링 대표 고래건

□ 점검내용 : 시설물 교면상태 이상유무

교량받침 및 신축이음 장치 이상유무

기타 시민불편 사항 등

□ 점검결과

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과	비 고 (사진번호)
1	석촌지하차도	지하차도 보도부 쓰레기 방치 시점부 U-Type구간 포트홀 1개소 발생	기동보수반 활용 보수조치 완료	따로붙임
	위례터널	산성방향 NO.54지점 포트홀 발생	기동보수반 활용 보수조치 완료	따로붙임
3	성내교, 오륜교 대치지하차도 위례1지하차도 성내유수지교	특이사항 없음	-	-

붙임 : 점검결과 보고서 1부.  끝.