도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (4차)

◉ 제2자유로 종점부 입체화 공사 : 조건부 시행

- 시공사 선정 이후 공사방법 및 단계에 대해 재검토하기 바라며, 공사 착공 전 변경사항에 대해 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의에 재상정하기 바람

- 월드컵경기장교차로 회전차로 운영 방안에 대해 재검토하여 교통안전을 확보할 수 있는 교통소통대책을 수립하기 바람

※ 좌회전 제거 및 전방 U턴을 통한 2현시 운영, 횡단보도 이전을 통한 회전 반경 확보 등 다양한 방안을 검토하기 바람

- 월드컵경기장교차로 내부 통행시간을 고려하여 신호운영체계를 재검토하기 바람

- 난지도길 버스정류소 현황을 제출하기 바라며, 버스정류소 최소 설치기준을 고려하여 2단계 버스정류소 운영 방안을 재검토하기 바람

- VMS 관련 사전협의절차 및 안내 문구를 제출하기 바라며, 차로 옵셋을 고려하여 직진차로 차량유도선을 설치하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람