구조현장 승강기 마스터키 사용사례

▢ 제    원

제조사	OTIS-LG(유)
장비명	비상키 (승강장문 비상해제장치 작동용 특수키
[사진1]		[사진2]	[사진1]	[사진2]
[사진3]		[키홀]	[키홀]

▢ 활동내용

○ 일    자 : 2018. 03. 30.(금)

○ 장    소 : 광진구 능동로19길 15 (화양동 112-14)

○ 활용내용 : 건물 3층 승강기 안에 갇힌 요구조자를 마스터키를

이용․구조함

☆ 연도별 승강기 구조현황

구 분	2015년		2016년		2017년
	구조	승강기	구조	승강기	구조	승강기
서 울	127,481	5,309	134,920	7,166	163,054	7,970
광 진	6,356	287	6,527	423	6,604	321

▢ 사용방법

○ 사용장비 : LG OTIS 삼각형 형

○ 사용방법

□ 승강장문의 키 홀에 △형 비상키를 넣는다.

□ 비상키의 손잡이를 시계방향으로 돌려 승강장문의 비상해제장치를

해제한다.

□ 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의

한다.

▢ 활용 장면

마스터키 활용 승강기문 개방 장면	마스터키 활용 승강기문 개방 장면