도시민박시설(게스트하우스)

화재예방을 위한 안내문

평소 화재예방에 대한 관심에 감사드리며, 불특정 다수인이 이용하는  도시민박시설(게스트하우스)의 화재 등 소방안전사고 예방을 위해 다음 사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

안전시설 등 설치 권장

▶ 객실별 소화기․ 단독경보형 감지기 1개 이상 설치 권장 및

▶ 피난안내도, 휴대용비상조명등 설치, 실내장식물 방염물품 사용을 권장합니다.

비상구 ․ 피난통로 및 방화시설의 유지관리

▶ 비상구 ․ 피난통로에는 물건적치 등이 없도록 장애물을 제거하고,

▶ 방화시설은 연소를 차단하는 장치로 훼손이나 무단으로 변경하지 맙시다.

⇒ 방화문 고임장치 설치 ․ 자동폐쇄장치 기능차단, 장애물 적치 절대금지

도어체크 탈락 (미설치) ⇒ 설치

말발굽 설치 ⇒ 제거

비상구 앞 장애물 적치 ⇒ 제거

소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 기능유지 및 적정관리

		▶ 소화기는 눈에 띄는 곳에 비치하고 평소 사용법을 익혀둡니다. ▶ 건물 내 옥내소화전 위치와 사용법을 익혀둡니다. ▶ 노후 소화기는 교체하여주시기 바랍니다.

※ 기타 문의 사항은 동대문소방서 예방과(☎ 2243-0075)로 문의하시기 바랍니다.

동대문소방서장