제 작 설 명 서

1. 공 사 명 : 강북정수센터 약품주입설비(PAC) 제작구매 설치

2. 공사목적 : 강북정수센터 약품주입설비(PAC) 약품정량펌프, 유량계 및 부대시설을	개선 적정량을 투입함으로써 효율적이고 안정적으로 양질의 수돗물을                생산하고 수질 사고를 사전 예방코자 함.

3. 공사기간 : 계약일로부터 90일

4. 공사위치 : 경기도 남양주시 고산로 171번지 일원(강북아리수정수센터 내)

5. 공사개요

ㅇ 약품(PAC)주입 정량펌프 6대(Tube P/P 500ℓ/hr, 2.0kg/㎠)

ㅇ 유량계 6대(전자식, 4~20mA, 10mm)

ㅇ 현장제어반 및 부대공사 1식

ㅇ 기존 장비 철거 및 신규설비 설치 등

6. 사업비 : 333,982천원(설계내역서 참조)

7. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

8. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한) 및 중소기업 “직접생산확인증명서”

9. 본 공사는 청렴 계약제 대상 공사임.

10. 설계서 열람장소 : 서울시상수도사업본부(생산부 기전설비과  ☎3146-1331)

11. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 3년간(상수도 기기설치)

12. 본 제작설치공사를 시행함에 있어 관련 법규를 준수하고 별첨한 공사시방서와 특별 시방서 설계도서 및 각종 자료에 의하여 제작설치 시공하여야 한다.

13. 국민건강보험료 등은 건설산업기본법 시행령 제26조의 2에 따라 사후 정산을 하여야 하며, 입찰금액 산정시 예비가격기초금액과 함께 발표된 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료 금액을 조정없이 반영하여야 한다.

14. 고용노동부고시 제2017-8호 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 따른 산업안전보건관리비는 사후정산을 하여야 하며, 입찰참가자는 입찰금액 산정시 예비가격 기초금액과 함께 발표된 산업안전보건관리비 금액을 조정 없이 반영하여야 한다.