서울특별시고시 제2018-     호

도시계획시설(도로) 실시계획 변경 고시(경미한 사항)

1. 서울특별시 고시 제2010-116호(2010.04.01.)로 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시되고, 서울특별시 공고 제2010-1617호(2010.09.16.)로 도시계획사업(도로) 실시계획 열람공고, 서울특별시 고시 제2010-384호(2010.11.04.)로 도시계획시설(도로) 실시계획 고시, 서울특별시 고시 제2011-394호(2011.12.22.) 및 제2013-18호(2013.01.24.) 변경고시, 서울특별시 고시 제2017-104호(2017.03.23)로 도시계획시설(도로) 변경결정(경미한 변경) 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2017-154호(2017.04.27)로 도시계획시설(도로) 실시계획 변경 인가 고시, 서울특벽시공고 제2018-1299호로 열람공고 한『신림-봉천터널 도로 건설공사』에 대하여

2. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 같은법 시행령 제97조 규정에 의거 실시계획 변경 작성하고, 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조, 『토지이용규제 기본법』제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 고시 합니다.

2018년  6 월   일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치

○ 서울시 관악구 신림동 시흥IC~관악구 봉천동 낙성대 입구

나. 사업의 종류 및 명칭

○ 사업의 종류 : 도시계획시설(도로)사업

○ 사업의 명칭 : 신림~봉천터널 도로 건설공사

다. 사업의 규모

○ 폭 : 왕복 4차로

○ 연장 : 5,580m

라. 사업시행자의 주소, 성명

○ 성명 : 서울특별시장(서울특별시 도시기반시설본부장)

○ 주소 : 서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가 31)

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

○ 당  초 : 착수일로부터 ~ 2017.12.31.

○ 변  경 : 착수일로부터 ~ 2021.09.30.

바. 도시관리계획 결정(변경) 조서

○ 도시계획시설(도로) 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	3	225	12∼ 34	보조 간선 도로	4,801	신림동566 (광로3-19)	봉천동256 (대로3-208)	자동차전용도로 (지하 도로)	-	서고 2010-116 (2010.4.1)
변경	대로	3	225	12∼ 34	보도 간선 도로	4,801	신림동566 (광로3-19)	봉천동256 (대로3-208)	자동차전용도로 (지하 도로)	-	서고 2010-116 (2010.4.1)	▪신림동1569-1, 1569-13번지 추가보상 및 1570-20번지 제척에 따른 폭원변경

○ 도로입체구역 특징

구분	시설명	위 치	구분	기정	변경	변경후	최초 결정일	비고
도로	대로3-225 (신림봉천터널)	신림동1642-3 ~ 봉천동 256	길이	3,960m	-	3,960m	서고 2010-116 (2010.4.1)	▪ 터널 구조물 높이 :10m (지표면기준 -101.50m~0m)
			폭	28m	-	28m
			높이 (해발)	4.95m~ 47.78m	- 6.89m (일부구간 하향(평균))	-1.94m~ 47.78m

사. 관련도면 : 별첨도면

※ 첨부된 용지도는 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없음

자. 수용 또는 사용할 토지 또는` 건물의 소재지․지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명․주소 :  별첨조서

차. 열람장소 : 서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8078) 및 도시기반시설본부 토목부(☎02-3708-2566)에 각각 관계도서를 비치하고 있습니다.