- `18. 5월 시행 -

공사장전담 자체 안전점검 결과

2018. 6.

기술계획처 공정관리팀

- `18년 5월 시행 -

공사장전담 자체 안전점검 결과

Ⅰ		관련근거

❏ 본부장결재 No.50호(‘17.6.20.) 『공사장전담 안전점검 시행계획』

❏ 본부장결재 No.382호(‘17.8.31.) 『미세먼지발생 공사장 집중관리 방안』

❏ 기술계획처-3081호(‘18.4.30.) 『공사장전담 자체안전점검 시행계획 보고(5월)』

Ⅱ		점검 개요

❏ 점검자 : 기술계획처 공정관리팀 이태형 팀장 등 7명

구분	소 속	직급	직종	성 명	비 고 (예비점검자)
1조	기술계획처 공정관리팀	4	전기	조용남
	기술계획처	5	토목	주정우	이봉석(궤도)
2조	기술계획처 공정관리팀	4	전자	김택수
	기술계획처 공정관리팀	5	토목	이상욱
3조	기술계획처 공정관리팀	4	건축	권재혁
	기술계획처	5	토목	김용현	부장 정천만

❏ 점검기간 : 2018.05.02. ～ 2018.05.31.

- 점검방법 : 주간(근무시간 내) 및 야간(23:00～익일03:30까지) 점검

❏ 점검현장 : 3호선 약수역 등 23개 공사현장 【점검횟수 : 7회】

- 주간【5회】 : 19개 공사현장,   야간【2회】 : 4개 공사현장

❏ 공사장 CCTV 모니터링 : 29대 운영

❏ 주요 점검사항

- 공사현장 작업 전 작업공종에 대한 안전교육 시행 여부

- 고소개소(2M이상), 용접작업, 건설장비 등 유해・위험 안전시설 설치 상태

- 사다리작업(2인1조), 생명줄, 안전대작업(안전고리 체결) 등 안전수칙 이행 상태

- 대합실, 통로 등 보행자 통행 장소에 대한 안전조치 이행 상태 점검

- 개인보호구 착용 등 이행상태 점검

- 기타 공사현장 안전관리(사각지대, 정리정돈 등)에 관한 사항 점검

- 공사장 미세먼지저감 대책 이행여부

Ⅲ		점검 결과

❏ 공사현장 자체안전점검 현황 【공사장 CCTV모니터링결과 포함】

점검월	합계	공사현장 안전점검결과(건)				공사장CCTV 모니터링결과	비고
		소계	현장시정	부서이첩	현장 수
총계	99	63	16	47	93	36
1/4분기	53	37	5	32	53	16	시정완료
전월	10	3	-	3	17	7	시정완료
5월	36	23	11	12	23	13

❏ 점검결과 : 시정사항 23건, 공사현장 23개소

점검일	합계	안전점검결과 시정사항(건)		점검현장 (대상역사)	점검조
		현장 시정	감독부서이첩
총 계	23	11	12	23개 공사현장
5월 9일	4	3	1	삼각지, 버티고개, 약수	2조
5월 11일	2	1	1	약수, 금호, 총신대입구	1조
5월 18일	3	2	1	선릉, 잠실새내	1조(야간)
5월 18일	0	0	0	광나루, 천호	2조
5월 23일	7	1	6	몽촌토성, 건대입구, 당산, 신정기지, 마곡	3조
5월 24일	0	0	0	한강진, 화랑대~봉화산	2조(야간)
5월 29일	7	4	3	불광, 구산, 마포구청	3조

❏ 공사현장 자체 안전점검 시정사항(감독부서 이첩) 세부내용 : 12건

역 명	공 사 명	점 검 내 용	해당부서
약수역	버티고개 외 1역 화장실 시설개량공사	공사용 분전반 박스위 다른 전열기(커피보드) 비치 - 화재우려개소	건축2
총신대입구역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 13공구)	위험물저장소 가연성 위험물 분리막 설치 필요	토목1
선릉역	선릉역 승강장 시설개량공사	공사장 일일크로스 안전점검 미시행	건축1

역 명	공 사 명	점 검 내 용	해당부서
건대입구역	지하철 승강편의시설설치 건축공사	공사장 천정마감재 탈락우려개소 철거 후 작업시행(2개소) - 안전우려개소	건축2
		작업장 정리정돈 미시행
당산역	고가역사 지붕 차열페인트 도장공사	승강장 작업장 통로 시건장치 미설치	건축1
		작업시행 전 안전교육 실시 - 추락예방 시설 생명줄 등 설치 적정여부 등
신정기지	신정승무사업소 침실개선 및 기타공사	작업장 소화기 추가 비치 필요	건축1
		작업 후 정리정돈 미시행
구산역	역촌 외 1역 화장실 시설개량공사	작업중 안전모 미착용	건축2
구산역	역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사	작업장 통로에 공사자재 비치 - 작업동선 미 확보	기계2
마포구청역	천호 외 2역 에스컬레이터 설치공사(33공구)	작업중 안전모 미착용	기계2

❏ 공사장 CCTV 모니터링결과 및 조치현황 : 13건

역명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	조치일
건대입구	중계 외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	작업자 안전모 미착용	안전교육 시행 및 안전모 착용	5/3 (토목2사업소)
마포구청	천호 외 3역 승강편의시설 설치공사(33공구)	공사현장내 작업자 흡연 및 안전모 미착용	안전교육 시행 및 안전모 착용	5/3 (건축2사업소)
미아역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(20공구)	흙막이 가시설 백호 작업자 안전모 미착용	안전교육 시행 및 안전모 착용	5/3 (토목1사업소)
창신역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(1-20공구)	고소 작업자 안전모 미착용	안전교육 및 안전고리 체결 후 작업	5/4 (토목2사업소)
서울역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(2-8공구)	안전모 및 안전장구 미착용	안전교육 시행	5/8 (토목1사업소)
창신역	창신역 승강편의시설 설치공사(31공구)	안전모 및 안전장구 미착용	안전교육 시행	5/9 (토목2사업소)
건대입구	중계 외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	안전모 및 안전장구 미착용	안전교육 시행	5/9 (토목2사업소)
미아역	지하철 승강편의시설 토목건축공사(1-20공구)	안전대 미착용 및 작업안전 조치요망	안전교육 시행	5/1 (토목1사업소)

역명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	조치일
건대입구	중계 외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	고소작업 시 작업자 2인1조 작업요망	안전교육 시행 및 안전모 착용	5/16 (전기2사업소)
건대입구	중계 외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	작업자 안전장구 미착용	안전교육 시행	5/18 (토목2사업소)
창신역	창신역 승강편의시설 설치공사(31공구)	환기구 상부 작업자 추락위험	안전대 착용 조치	5/18 (토목1사업소)
건대입구	중계 외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)	작업자 안전모 미착용	안전모 착용 조치	5/23 (건축2사업소)
총신대입구	지하철 승강편의시설 토목건축공사(2-13공구)	고소작업 안전고리 및 안전대 미착용	작업자 안전고리 착용 조치	5/28 (토목1사업소)

※ 세부내용 및 사진 : 붙임 #4 참조

❏ 미세먼지 저감대책 이행실태 점검결과 : 2건

역명	공 사 명	점 검 내 용	사 진	비 고 (주관부서)
약수역	약수 외 3역 화장실 시설개량공사 - 기계, 건축, 전기	천공작업 시 물뿌리기 작업 시행		기계2 건축2 전기2
선릉역	선릉역 승강장 시설개량공사	작업 시 비산먼지 방지용 공기흡입기 설치		건축1

Ⅳ		기타사항

❏ 점검사항 해당부서 이첩 및 조치결과 보고

❏ 야간점검에 따른 초과근무시간(시간외+야간, 8시간)은 익일 대체휴게시간 부여

▻ 야간점검시간 : 23:00～익일 03:30 (4시간, 휴게시간 0.5시간)

- 시간외근무 시간 : 4×1.5 = 6시간

- 야간근무 시간 : 4×0.5 = 2시간

❏ 향후계획

공사장 안전관리체계를 위한 매월 1회이상 공사현장 자체 안전점검 계속 시행

붙 임 :  1. 5월 공사장전담 자체 안전점검 공사현장 현황 1부.

2. 안전점검결과 사진 1부.

3. 공사장전담 자체안전점검 점검표(5월) 1부.

4. 공사장 CCTV 모니터링 결과 1부.  끝.