계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 창신동 소담공영주차장 및 문화센터 건립공사(소방) - 기계소방

□ 공사개요

위 치	서울특별시 종로구 창신길83
개 요	○ 기계소방공사 - 장비설치, 스프링클러배관, 가스식소화장치, 소화내진 등
기 간	착공일로부터 30개월

□ 심사결과 – 관급자재 심사 제외

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	1,022,439	964,570	57,869	5.66%
기계소방	669,900	638,127	31,773	4.74%
전기소방	352,539	326,443	26,096	7.4%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: CONTROL PANEL(3회로) 등 61종

- CONTROL PANEL(3회로): 9,000천원 → 900천원, 감 8,100천원/개

- 웨스코펌프(3.7kW): 1,865천원 → 1,040천원, 감 825천원/대

○ 일위대가 조정: 강판용접(3㎜) 등 9종

- 강판용접(3㎜)/m: 용접공 0.03인 → 0.036인, 특별인부 0.009인 → 0.011인

- 여과망(D200)/개: 일반밸브 및 콕류 설치 → 수격방지기 설치 적용

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 창신동 소담공영주차장 및 문화센터 건립공사(전기소방)

□ 사업개요

위 치	종로구 창신길83
공사개요	자동화재탐지 설비, 유도등 설치 등
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	352,539천원
◦ 심사금액 :	326,443천원
◦ 절 감 액 :	26,096천원
◦ 절 감 률 :	7.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : LED유도등 등 2개(조달청 단가 등)

- LED유도등 : 100천원/개 →  59천원/개

- 너트 : 21원/개 →  18원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선 설치 외 22개 공종

- 전선(HFIX 1.5㎟) 서울형품셈 적용 및 2열 동시설치 품 적용

· 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- LED유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음