주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대방천 복개구조물 보수보강공사(1구간)

□ 사업개요

위 치	동작구 상도1동 706 ~ 상도동535(203동앞)
공사개요	- 단면보수 1,631㎡
공사기간	2018. 4. ~ 2018. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	658,020	천원
◦	심사금액	:	655,617	천원
◦	절 감 액	:	2,403	천원
◦	절 감 률	:	0.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 콘테이너(사무실,3*9*2.6m) : 2,100천원/동 → 2,059천원/동

- 콘테이너(창고,3*3*2.6m) : 1,800천원/동 → 1,600천원/동

- 강모래 : 28천원/㎥ → 25천원/㎥

- 전등(220V,60W) : 700원/개 → 300원/개 등

거래실례가 적용

◦ 내역서 및 일위대가

- 임시환기시설 설치 및 해체 : 풍관규격, 환풍기 경비 등 조정

- 준공표지판설치 : 노무품 조정

- 초속경모르타르 타설 : 노무품 조정(품셈건축15-3)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비율

: 1.86%+5,349천원[(재료비+직노] 5억원 이상] → 2.93%(5억원 미만)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

○ 단면복구 및 보수공법 중 칠공사 관련 ‘공사시방서 보완 후 발주’ 조치

- 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

· 1회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 재료의 단위중량, 구성인자(수,유성) 공사시방서에 구체적으로 제시

○ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)