냉각조끼 규격서

품 명	냉방조끼 (ywc-PCM200)
제품사진
용 도	방화복 및 화학보호복 내부에 착용하여 대원에게 전달되는 열 스트레스 감소를 위한 냉방 조끼
세부사항	◆ 조 끼 재 질 : 메쉬소재(폴리에스테르 100%) - 색 상 : 형광 노랑(수요부서와 협의가능) - 잠 금 : 벨크로 앞채움 - 주머니 : PCM 팩을 넣을 수 있는 전면주머니 2개, 등판주머니 3개 사이즈 : S(95), M(100), L(105) ◆ PCM - 팩사이즈 : 31cm X 14.5cm (±1cm) - 커버재질 : 알루미나이즈드 셀 - PCM소재 : 솔트베이스 - PCM온도 : 설정온도 18℃ ◆ 특징 - PCM (Phase Changing Material) 을 이용하여 방화복 및 화학보호복 내부에 착용하여 발생하는 열 스트레스 감소 및 저체온증 예방 - 냉각팩의 상변화 온도는 18℃로 한다. - PCM용액은 불연물질일 것. - 기타 사항은 수요부서와 협의할 것. ◆구성품 : 조끼 1매, PCM(2set)