주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울교통공사 2~4호선 고가 및 철교구조물 유지보수공사

□ 사업개요

위 치	2~4호선 교량구간
공사개요	○ 고가 보수공 ․균열보수(338.7m) ․철판보강(18.2㎡) ․면보수공(440.09㎡) ․배수관공(264.5m) ․부분도장(1,602.98㎡) ․물흐름 방지 앵글(2,740m) 등 ○ 철교 보수공 ․균열보수(164.76m) ․면보수공(1,198.45㎡) ․배수관설치(37m) ․물끊기(2,924m) ․부분도장(1,509.86㎡) ․씰링보수(10,196.5m) 등
공사기간	착공일로부터 540일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,372,202	천원
◦	심사금액	:	1,263,911	천원
◦	절 감 액	:	108,291	천원
◦	절 감 률	:	7.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 및 노임단가 조정

- 폐기물 처리비 : 22,105원/톤 → 20,000원/톤

- 합판(내수1급) : 10,868원/㎡ → 10,427원/㎡

- 광명단페인트(KSM-6030) : 11,027원/㎡ → 9,492원/㎡

- 열연강판(KSD-3501,3.0mm~4.5㎜) : 810원/kg → 738원/kg

- 보통시멘트(40kg/대) : 102원/kg → 113원/kg  등

거래실례가격 적용

◦ 중기사용료

- 건설기계단가 : 2018년 품셈기준 조정

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 균열보수(0.3~0.5mm미만,주간) : 노무비 품셈기준 조정(품셈6-1-6)

- 철교구조물 기타할증 50% 제외(5개 항목 모두 충족시 계상 - 품셈 해설 참조)

- 차량 높이제한 시설물 설치(문형)

: 잡철물제작 → 철골가공조립,강판절단,강판구멍뚫기 등 세부 공종별로 산출(품셈건축7-1)

- 거푸집 설치 및 철거, 터파기, 되메우기 : 소규모 할증 50% 제외

- 고소작업장비(5.0톤) : 11,000천원 → 10,000천원(거가1266p)

- 품질관리비 : 1식 → 세부 항목으로 반영

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주