좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포한강 아이파크 경관조명 사업
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	30-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자 안전을 위해 보안등 설치 간격 조정 및 볼라드등의 설치 높이를 조정하여 수직조도를 향상해 주시기 바랍니다. - 건축물 상부 장식조명의 등기구 용량, 설치 방법 등을 조정하여 조사면의 높이가 다르더라도 조화롭게 연출되도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상암DMC2차 아이파크 야간경관조명 계획
신청기관	서대문구 도시관리과
심의번호	30-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 야간환경 및 주요 조망점 분석 보완 후 그에 따른 장식조명 계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 지층부 조경계획의 수목 및 구조물 배치 계획과 조화롭도록 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	북아현문화체육센터 야간경관조명 계획
신청기관	서대문구청 문화체육과
심의번호	30-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명과 주변 밝기 차이로 인해 이질감이 생기지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 저층부 월워셔 조명방식을 동일하게 적용하여 통일성 있게 연출 될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 장식조명 설치로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데월드 미디어파사드 콘텐츠 변경 계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	30-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 핑크리본 모양을 삭제하고, 영상은 건축물의 형태감을 부각할 수 있도록 작품을 제작해 주시기 바랍니다. - 콘텐츠 운영 전 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 확인(콘텐츠 속도 및 휘도 등) 후 운영해 주시기 바랍니다.(현장 확인일 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동구 게내길 확장 공사
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	30-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	덕수궁 돌담길 경관조명 개선사업
신청기관	중구청 건축과
심의번호	30-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 - 장식조명은 기 설치한 구간과 유사하게 연출되도록 시설하고, 문화재 시설물과 조화로운 색온도로 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 4.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 수리마을 노후 보안등 개선사업
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	30-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 확인 후 설치해 주시기 바랍니다.(현장 확인일 추후협의) -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리(증착) 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.