위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공 건설공사 취약공종 안전관리 강화 방안 알림

1. 기술심사담당관-13653(2018.9.6.)호와 관련한 사안입니다.

2. 우리시 공공 건설공사 시행 중 취약공종(가설구조물, 흙막이 가시설, 양중시설)에 대한   안전관리 업무를 강화 하고자 붙임과 같이 ‘건설공사 취약공종 안전관리 강화 방안’을 통보하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

<주요내용>

가. 설계도서 작성 시 가설구조물도 구조검토를 실시(설계심의 신청시 확인 철저)

나. 가설구조물 안전관리 강화(감리업무 강화)

다. 흙막이(계측) 안전관리 강화(감리업무 강화)

라. 양중시설(타워크레인) 안전성 강화(감리업무 강화)

마. CM 업무개선

◆ 취약공종 안전점검표(체크리스트)에 의한 시공자 점검결과 특이사항 발생 시 발주기관 보고(ONE-PMIS, CM)

▶ 취약공종 안전점검표(체크리스트) 점검결과 보고(One-pmis, 시공자) → 특이사항 발생 시 보고(One-pmis, CM) → 현장 조치사항 확인(One-pmis, 발주기관)

◆ 건설사업관리기술자에게 시공자가 작성한 취약공종 체크리스트 검토업무 부여

◆ 기술지원기술자는 구조분야 기술사 또는 특급기술자 및 안전분야 인정등급 이상 배치

※ 배치기준 : 취약공종 진행 기간 동안 주 2회 이상 공사현장 방문

붙임 : 1. 취약공종 별 안전점검표(체크리스트)

2. 안전관리 매뉴얼(참고자료).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-155,서구1-25,서사01-41,서상수1-39,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
전문관	최장길		건축심사팀장	도태환		기술심사담당관	전결 09/07 김홍길
협조자
시행	기술심사담당관-13730	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8577	/전송	2133-0745	/	cjang@seoul.go.kr	/	대시민공개