좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 화양동193 신축사업
신청기관	광진구청 건축과
심의번호	31-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 상부 건축물 장식조명의 등기구 설치방법(이격거리, 액세서리 크기, 용량)을 고려하여 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 야간 이용자 안전을 위해 지층부의 어두운 지역이 발생하지 않도록 보안등을 추가해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡2차 대방 디엠시티 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	31-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 직접조명 형태인 라인조명은 과도한 휘도로 인해 주변의 빛공해가 발생할 우려가 있어 빛공해가 발생하지 않도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 상세 설치도면 및 배광, 휘도 자료, 디밍연출 계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 신당 기업형 임대주택신축사업
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	31-3(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 공원등 시설 개선사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	31-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	노량진근린공원 조명 개선사업
신청기관	동작구청 공원녹지과
심의번호	31-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)와 효율 및 연색성이 높은 등기구 사용을 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	월곡인조잔디구장산책로 공원등 정비사업
신청기관	성북구청 공원녹지과
심의번호	31-6(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 개운산근린공원 공원등 개선사업
신청기관	성북구청 공원녹지과
심의번호	31-7(서면 재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등주의 높이(3.9m)에 비해 과도한 등기구의 용량을 하향 조정하고, 산책로의 폭을 고려해 암의 길이를 짧게 조정해 주시기 바랍니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포구 공원등 개선사업
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	31-8(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 석관동 한천마을 보안등 개선사업
신청기관	성북구청 도로과
심의번호	31-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 주간경관이 훼손되지 않도록 하고, 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 변경계획
신청기관	도시빛정책과
심의번호	31-10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 테스트를 진행하여 영상이 선명하게 구현될 수 있도록 색상 및 형태를 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.