제31차 좋은빛위원회 회의록

2018. 09. 11.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제31차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제31차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.09.11.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용 회의실 □ 참 석 : 이성재, 김문석, 김현주, 허윤경, 이정하, 김희숙 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 31-1. 광진구 화양동193 신축사업 ② 31-2. 마곡2차 대방 디엠시티 조명계획 ③ 31-3. 중구 신당 기업형 임대주택신축사업 ④ 31-4. 광진구 공원등 시설 개선사업 ⑤ 31-5. 노량진근린공원 조명 개선사업 ⑥ 31-6. 월곡인조잔디구장산책로 공원등 정비사업 ⑦ 31-7. 성북구 개운산근린공원 공원등 개선사업 ⑧ 31-8. 마포구 공원등 개선사업 ⑨ 31-9. 성북구 석관동 한천마을 보안등 개선사업 ⑩ 31-10. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획 □ 결정사항 - 원안동의 1건(31-3 ) - 조건부동의 8건(31-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) - 재심의 1건(31-2)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 이성재 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제31차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제31차 좋은빛위원회 상정 안건은「광진구 화양동193 신축사업」등 총 10건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 31-1. 광진구 화양동193 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상부 장식조명 부분의 창문면이 있는지 확인해야 하며, 띠 형태의 조명이 되지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 조경부 보안등이 없는 곳은 공공조명이 있는지요?

<발표자> 확인 후 어둡지 않도록 보완하겠습니다.

<위  원> 20층 높이에서의 장식조명 설치 간극이 50mm로 의도한 연출안이 표현되지 못해 150mm정도로 조정하고, 용량도 함께 조정하여 빛이 넓게 조사 될 수 있도록 해야 합니다.

<발표자> 보안하겠습니다.

<위  원> 기술적이 사항 중 부족한 것은 위원회에서 지적하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 29-2. 마곡2차 대방 디엠시티 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 장식조명의 디밍 기능이 있는지요?

<발표자> 가운데 수직 패턴만 디밍 기능이 있습니다.

<위  원> 장식조명의 움직임이 있는가요?

<발표자> 현란한 움직임은 제외하고 천천히 밝기만 변화합니다.

<위  원> 장식조명의 시간대별 연출 계획에 대한 보완이 필요합니다.

<발표자> 보완하도록 하겠습니다.

<위  원> 주거지에 가까이 있어 빛공해 유발 소지가 있는지 검토해야합니다. 라인바 유백색 PC커버 재질은 배광곡선 상 10도의 조가 각도로 나올 수 있는지 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 1차 건축물의 규모가 비슷한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 건물의 거리가 가까워 1차 건축물의 빛공해 요소는 없는지요?

<발표자> 영향은 없다고 판단합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 30-3. 중구 신당 기업형 임대주택신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 단지 좌측의 보안등 시설이 있는지요?

<발표자> 3층 옥상 정원으로 볼라드등 시설만 있습니다.

<위  원> 자동차가 회차하는 구간의 조명이 있는가요?

<발표자> 인근 세대의 침입광 발생 우려로 시설하지 않았습니다.

<위  원> 회차로 가운데 조경 계획이 있는지요?

<발표자> 잔디로 되어 있습니다.

<위  원> 조경조명 위주로 별다른 조명계획이 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 30-4. 광진구 공원등 시설 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 나무가 많은 공원으로 공원등이 바닥면만을 비추는 것보다 주변을 조금씩 조사하는 방법이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 30-5. 노량진근린공원 조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 신규 시설되는 등기구는 기 설치된 기구와 비슷한가요?

<발표자> 컷오프형으로 동일합니다.

<위  원> 야간 현장 확인은 하셨는지요?

<발표자> 일부 어두운 지역이 있습니다.

<위  원> 기존조명은 램프에 의해 눈부심이 발생하여 상부빛을 제한하는 방식입니다. 상부로 가는 빛은 제한하고, 눈부심이 없는 형태로 시설을 권장합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 등기구의 광효율과 연색성 부분을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 30-6. 월곡인조잔디구장산책로 공원등 정비사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

위원님들께는 해당 안건을 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 공원의 주·야간환경을 고려하여 도로조명용 등기구를 사용하는 것보다 공원의 형태와 잘 어울리는 배광을 가진 등기구 사용을 권장합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 30-7. 성북구 개운산근린공원 공원등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

위원님들께는 해당 안건을 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 3.9m 높이에 70W 용량의 등기구가 다소 과도합니다. 용량 조정이 필요합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 30-8. 마포구 공원등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

위원님들께는 해당 안건을 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 공원의 주·야간환경을 고려하여 도로조명용 등기구를 사용하는 것보다 공원의 형태와 잘 어울리는 배광을 가진 등기구 사용을 권장합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 31-9. 성북구 석관동 한천마을 보안등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

위원님들께는 해당 안건을 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리 시설로 인해 배광형태 및 효율이 저하되지 않도록 사전 검토가 필요해 보입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 30-10. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 비둘기의 모양이 커 중압감이 들어 보입니다.

<발표자> 크기를 조정하겠습니다.

<위  원> 흰색 바탕은 파사드면의 영상이 잘 인지되지 않습니다.

<발표자> 일부분의 속도 및 색상을 조정하여 영상이 잘 인지될 수 있게 수정하겠습니다.

<위  원> 시설물의 하드웨어적 특성 상 파스텔톤 색상은 잘 보이지 않는 점이 있습니다. 원색의 색상으로 검토해 보시기 바랍니다.

<위  원> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의  1건(31-3 )

- 조건부동의  8건(31-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

- 재심의  1건(31-2)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.