`18년 제16차 도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (서울경찰청)

□ 일시ㆍ장소 : 10. 12(금) 15:00, 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
1	북악산로 도로 다이어트사업 공사	○ 5단계 공사 시, 미아리고개→이리랑고개 방면 정릉힐스테이트 1차아파트앞 버스정류장과 주차면(3면)은 임시 폐쇄하여 시설물 오인으로 인한 안전사고 예방할 것 ○ 공사완료 시, 미아리고개→이리랑고개 방면 정릉힐스테이트1차 아파트앞 버스정류장과 주차면(3면)의 중복 설치로 이용차량간 교통안전 확보할 수 있도록 상호 이격 설치 또는 주차면 제거하여 안전사고 예방할 것	성북
2	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	○ 보고서의 공사기간(p.3)과 요약서의 공사기간(p.32)이 상이한 점 등에 대하여는 통일성을 갖추도록 할 것 ○ 본선부 BOX 구간 4단계 공사 시, 구로전화국교차로 북측접근로의 직진 교통류는 유도선 설치하여 정면충돌 사고 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 5단계 공사 시, 구로전화국교차로 동측접근로의 직진 교통류는 유도선 설치하여 정면충돌사고 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 6~7단계 공사 시, 구로전화국교차로 동측, 서측접근로의 제1차로에 대하여는 좌회전 및 유턴금지 노면표시 설치하여 운전자의 혼동을 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 9단계 공사 시, 구로전화국교차로 동측접근로 제1차로의 직진 교통류는 유도선 설치하여 정면충돌 사고 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 34단계 공사 시, 로모갤러리앞 동측접근로 제4차로는 직진금지 노면표시 설치하여 공사장 정면충돌 사고 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 59~60단계 공사 시, 난곡사거리 서측접근로 제5차로는 직진 유도선 설치하여 안전사고 예방할 것	금천 관악

연번	안건	검 토 의 견	비고
2-1	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	○ 본선부 BOX 구간 61단계 공사 시, 난곡사거리 서측접근로 제5차로는 직진금지 노면표시 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 본선부 BOX 구간 63단계 공사 시, 난곡사거리 서측접근로 제5차로는 직진금지 노면표시와 우회전 전용 노면표시를 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 작업구 설치계획 C~E 구역 공사 시, 신림8PB교차로 서측접근로에는 전차로에 대하여 각 차로별 유도선 설치하고, 공사장 전면 제1차로에는 차로감소 노면표시(543 호표) 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 작업구 설치계획 E~F 구역 공사 시, 공사장 접근로 제1차로에는 차로감소 노면표시(543 호표) 설치하여 안전사고 예방할 것	관악 금천