문서번호	정수과-4980
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		강성욱	11/09 代강성욱
협 조

고압가스 저장시설 정기 및 자율검사 결과 보고

2018. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스 저장시설 정기⦁자율검사 결과 보고

정수약품(살균제 및 소독제 ⦁pH조절제)으로 사용된 고압가스

저장시설의 정기⦁자율검사를 실시하고 그 결과를 아래같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 고압가스 안전관리법 제16조2의 제1항

○ 안전관리규정 제12조

□ 검사개요

○ 검사대상: 고압가스(산소, 이산화탄소, 염소) 저장시설

○ 검사일시: 2018. 11. 8(금), 13:00 ~ 14:00

○ 검사기관: 한국가스안전공사

○ 검 사 자: 한국가스안전공사 서울지역본부 동부지사 유인옥

○ 입 회 자: 전문경력관 김관우·유병생

○ 검사대상 설비현황

고압가스명	저장능력	검사구분	이전검사
산 소	20톤☓2기	정기검사	자율검사 2018.03.09수검완료
이산화탄소	20톤☓2기	자율검사	정기검사 2017.09.19수검완료
염 소	18톤	자율검사	정기검사 2018.03.09수검완료

□ 검사내용

○ 행정사항: 안전관리자 선임현황, 보험가입유무, 기화장치검사여부 등

○ 저장설비: 긴급차단밸브, 압력계, 안전밸브, 중화설비 작동여부 등

□ 검사결과

○ 산      소: 정기검사 적합 판정

○ 이산화탄소: 자율검사 적합 판정

○ 염      소: 자율검사 적합 판정

□ 향후계획

○ 고압가스 저장시설(산소⦁이산화탄소⦁염소)과 투입설비의 적정 관리로

차기 검사대비 및 고압가스안전관리에 만전를 기하고자 함.

첨 부 : 1. 정기검사증명서(산소) 1부.

2. 자율검사증명서(이산화탄소,염소) 각1부.  끝.