문서번호	총무과-33007
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	11/26 신종우
협조

2019년 서소문청사 승강기 및 무정전 전원장치

유지관리 용역 계획 보고

2018.  11.

총  무  과

2019년 서소문청사 승강기 및 무정전 전원장치

유지관리 용역 계획 보고

서소문청사 승강기 및 무정전 전원장치(UPS)의 안전사고 사전 예방과 원활한 기능 유지를 위한 유지관리 용역 계획을 보고합니다.

□ 현   황

❍ 승강기 : 11대

구 분	운행구간	규 격	설치대수	설치 년도	제작 및 설치업체	점검 횟수	용 도	비 고
			11대
1동	B1～15층	*************	**	*******	********* ***	월1회	승객용	1～2호기
	B1～14층	*************	**					3～5호기
2동	1～8층	************	**	*******				1～2호기
5동	1～7층	***********	**	*******
후생동	1～4층	************	**	*******
공원용	B1～1층	************	**	*******	***** ***
후생동	1~3층	*****	**	******	*** ******		화물용	덤웨이터

❍ 무정전 전원공급장치(UPS) : 2대

구 분	용 량	수 량	설치 년도	제작 및 설치업체	점검 횟수	용도	비고
1동	********	**	*****	*********	격월1회	통신, LAN장비 자동제어	중소기업
2동	********	**	*****	*********	〃		〃

❍ 현황사진

승강기 기계실	승강기 제어반	UPS반	축전지

□ 용역목적 및 관련규정

❍ 승강기

- 승강기가 주어진 수명 동안 안전하고 정상적으로 사용할 수 있도록 일상관리, 정기점검, 예방정비, 수리 등의 유지관리를 효율적으로 수행하기 위해 전문기술자 또는 자격자에게 위임하여 관리 필요

- 관련규정 : 승강기시설 안전관리법 제17조(승강기의 자체점검)

· 승강기 관리주체는 승강기 운행의 안전점검을 월 1회 실시하여야 한다.

· 자체점검을 스스로 할 수 없는 경우 유지관리업체에 대행 할 수 있다.

❍ 무정전 전원장치(UPS:Uninterruptible Power Supply)

- 청사내 중요설비(통신, LAN장비, 자동제어 등)에 대하여 정전 발생 시 축전지를 이용하여 무정전 상태를 유지하는

- 무정전 전원장치는 전문기술이 요구되는 장비이므로 안정적 관리를 위해 외부 전문업체에 유지관리를 위탁하여 정전사고 대비

□ 추진계획

❍ 대    상

- 승강기 : 11대, 무정전 전원공급장치 : 2대

❍ 용역기간

- 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ ***************

- *******************************************

- **************************************

❍ 계약방법

- 승강기 : 제한경쟁(중소기업+승강기유지관리업 등록업체)

※ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 중소기업자

- 무정전 전원장치 : 제한경쟁(중소기업+전기공사업 등록업체)

❍ 예산과목

- 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

□ 추진 일정

- 계약 의뢰 ---------------------------- 2018. 11.

- 유지관리 용역 계약 ------------------- 2018. 12.

- 유지관리용역 과업수행 ---------------- 2019.1.1.~12.31

□ 붙임 1. 승강기 유지관리 용역 산출내역서 1부.

2. 무정전 전원장치 유지관리 용역 산출내역서 1부.

3. 승강기 및 무정전 전원장치 유지관리용역 과업지시서 각 1부. 끝.