공사장 안전보건조치 점검표

공사명 :
점검자 :	(서명)	(서명)	(서명)		2018. . .
분 야	점검사항			점검결과		비 고
① 기계 ․ 기구 설비	1-1 법정 위험기계기구의 상태
	1-2 방호장치 설치 상태
	1-3 운반기계기구의 상태
	1-4 용접작업 시 안전조치 상태
② 전기 · 화공	2-1 전기설비 배선 및 관리상태
	2-2 기계기구의 접지상태
	2-3 유해위험물질의 취급·관리 상태
	2-4 가스류의 취급·관리 상태
③ 작업환경 · 시설물	3-1 정리 정돈, 청소 청결상태 (미끄러짐, 넘어짐 예방 등)
	3-2 조명 등의 상태
	3-3 소화시설의 상태
	3-4 안전보건표지판의 부착 및 관리상태
	3-5 적재물의 관리상태
④ 작업자	4-1 복장 및 보호구의 착용상태 (안전모, 안전대, 안전화, 보안경)
	4-2 불안전한 행동의 여부 (추락하거나 넘어질 위험 등)

※ 법정 위험기계 및 방호장치 기구

구 분		대상 범위
안전인증 (31종)	기계/기구 (11종)	1. 프레스 2. 전단기 3. 절곡기 4. 크레인 5. 리프트 6. 압력용기 7. 롤러기 8. 사출성형기 9. 고소작업대 10. 곤돌라 11. 기계톱(이동식)
	방호장치 (8종)	1. 프레스 및 전단기 방호장치 2. 양중기용 과부하방지장치 3. 보일러 압력방출용 안전밸브 4. 압력용기 압력방출용 안전밸브 5. 압력용기 압력방출용 파열판 6. 절연용 방호구 및 활선작업용 기구 7. 방폭구조 전기기계·기구 및 부품 8. 떨어짐·낙하 및 붕괴 등의 위험방지 및 보호에 필요한 가설기자재로써 고용노동부장관이 정하여 고시하는 것
	보호구 (12종)	1. 떨어짐 및 감전 위험방지용 안전모 2. 안전화 3. 안전장갑 4. 방진마스크 5. 방독마스크 6. 송기마스크 7. 전동식 호흡보호구 8. 보호복 9. 안전대 10. 차광 및 비산물 위험방지용 보안경 11. 용접용 보안면 12. 방음용 귀마개 또는 귀덮개

※ 김포공항역 승강장안전문 공사 위험요인 분석

김포공항역 PSD 철거 작업		위험요인 분석		날짜 : 2018. . .
구분	위험원	원인	영향	조치 사항	상태
주간	풍압	열차 진입·진출 시 풍압에 의한 작업자(또는 승객)의 선로 추락	부상 또는 사망	열차 출발·진입 시 작업금지/접근 금지
	선로	승객 부주의로 인한 선로추락 (승강장에서의 넘어짐, 구름 등)	부상 또는 사망	노란 보조선 강조 및 안전요원 활용
		고의 자살		선로 접근 금지
		제3자에 의한 선로 추락(떠밈 등)		승객 홍보
	PSD 구조물, 작업도구 등	승객 부주의로 인한 구조물 충돌 (핸드폰 사용 등)	부상	부딪칠 우려가 있는 구조물 안전장치 설치
		작업도구 정돈 불량으로 인한 승객 걸려 넘어짐 등		비 작업시간에 승강장에 작업 도구 비치 금지
	열차 외부	출입문 사이에 끼임	부상 또는 사망	열차 출발·진입 시 접근 금지, 열차 출발 전 승무원·보조요원의 승객 끼임 상태 확인
		열차와 PSD 구조물 사이에 끼임
		열차와 승강장 사이의 틈에 발이 빠짐		출입문과 승강장 사이의 안전을 확인 후 열차 출발
	진동	열차 출입 시 진동에 의한 철거 부분의 강도 약화 부서짐	열차지연	충격 취약 부분 점검
주/야간	감전	철거 장비 누전에 의한 감전	부상 또는 사망	장비 절연
		PSD 조작 전원 누전에 의한 감전		절연 작업
		철거 장비 등의 전차선 접촉에 의한 감전		전차선 정전 후 작업 장비
	직원, 승객의 비정상적 행동	작업 반경 내 접근, 끼임·떨어짐·부딪침 등	부상 또는 사망	작업전 교육
야간	철거 기기	철거기기 사용 시 주변 확인 미흡으로 인한 작업자와의 부딪침	부상 또는 사망	작업 반경 확보 및 감시자 배치
	철거 자재	철거자재 운반 시 부딪침/끼임	부상 또는 사망	공동 작업 및 감시자 배치
	조도	작업 환경 조도 부족으로 인한 시야 미확보	작업 지연 또는 부상 우려	작업장 조도 확보
	먼지	철거 작업 시 먼지 발생	먼지 흡입	방진 마스크 지급 등
	습기	습도 증가	기기 작동 오류, 절연감소	방습 기기 사용
	고온/저온	겨울철 저온	작업자 동상·화상, 기기 오작동 등	작업자 방한 대책
		기기 이상 고온		열 설계 기기 사용
	소음	작업기기 소음 및 방송 소음	작업 전달/지시 미흡 우려	작업 전달 수단 강구
	전자간섭	전자장치, 신호장치의 통신 실패	열차 지연	전자 차폐 도구 사용
	가연성 물질	화재	부상 또는 사망, 작업지연	가연성 물질 관리, 내연성 물질 사용
	유독성 물질	오염	부상	유독성 물질 관리, 무독성 물질 사용
	날카로운 부분 또는 튀어나온 부분	자상 또는 오염	부상 또는 사망	작업장 확인