서식 1		소방차량별 조작능력 평가항목 작성

구 분	조작능력평가	응급처치능력평가	비 고
펌프 탑재차량 (펌프차, 물탱크차, 화학차)	캡 틸팅 작동 가능 여부 진공펌프 작동 상태 확인 3. 흡수관 사용 방법 4. 마중물 사용 방법 5. 펌프성능(내압시험) 확인 6. 중계방수 7. 자위분무 장치 사용 8. 동절기 부동액 사용 ( 1)지수밸브 이용 2)진공펌프 이용 ) 9. 수동 P.T.O 조작 ( 1) 1인 조작 2) 2인 조작 ) 10. 수동 방수능력 시험	캡 틸팅 모터가 작동이 안될 경우 조치 방법 2. 진공펌프 고장 시 조치 사항 3. 진공펌프 성능 유지가 안될 경우 확인사항 4. 펌프성능 유지가 안될 경우 확인사항 5. 배수밸브 고장 시 조치 사항 6. 자동 변속기 P.T.O 작동이 안 될 경우 작동 방법 7. 수동 변속기 P.T.O 작동이 안 될 경우 작동 방법 8. 방수 시 정상 작동이 안 될 경우 확인사항 9. 10.
	홈 사용 작동 순서 홈 사용 후 클리닝 방법 분말장치 작동 순서 분말탱크 잔압 제거 분말장치 사용 후 클리닝 방법	질소가스가 없을 경우 클리닝 방법 P.T.O 작동 불량 시 조치사항 메인밸브 작동 불량 시 수동 조치 방법	화학차

굴절 사다리차	1. 아웃트리거 전개 조작 순서 2. 아웃트리거 잭(Jack) 부판 설치 3. 아웃트리거 완전전개 및 수평상태 4. 바스켓 안전 작동 여부 5. 바스켓 목표점(평가관 지정) 도달 여부 6. 바스켓 선단 흔들림 정도 7. 바스켓 목표점 안전 착지 여부 8. 굴절 붐 수동 조작 순서 9. 아웃트리거 수동조작 순서 10. 수동작동 시 유압밸브 전환 사용 방법 11. 보조엔진 사용 방법 12. 아웃트리거(릴리프압력 측정)점검 방법	아웃트리거 작동이 안 될 경우 작동 방법 굴절 붐 작동이 안 될 경우 작동 방법 바스켓 작동이 안 될 경우 작동 방법 조작보호대(보조스텝) 작동이 안될 경우 작동 방법 아웃트리거 조작 중 이상현상(불규칙작동) 발생시 조치 사항 굴절 붐 조작 중 이상현상(불규칙작동) 발생시 조치 사항 주 엔진 및 보조엔진 고장 시 응급조치 요령 더듬이(감지센서) 작동으로 인한 작동 정지 시 응급조치 요령
고가 사다리차	아웃트리거 전개 조작 순서 아웃트리거 잭(Jack) 부판 설치 아웃트리거 완전전개 및 수평상태 사다리전개 시 목표점(평가관 지정) 도달 여부 사다리전개 시 선단 흔들림 정도 사다리 선단 안전 착지 여부 승강기 안전작동 승강기 목표점 도달 여부 사다리 수동조작 순서 아웃트리거 수동조작 순서 수동작동 시 유압밸브 전환 사용 방법 보조엔진 사용 방법 13. 아웃트리거(릴리프압력 측정)점검 방법	1. 아웃트리거 작동이 안 될 경우 작동 방법 2. 사다리 작동이 안 될 경우 작동 방법 3. 승강기 작동이 안 될 경우 작동 방법 4. 조작보호대(보조스텝) 작동이 안 될 경우 작동 방법 5. 아웃트리거 조작 중 이상현상(불규칙작동) 발생시 조치 사항 6. 사다리 조작 중 이상현상(불규칙작동) 발생시 조치 사항 7. 주 엔진 및 보조엔진 고장 시 응급조치 요령 8. 사다리 비출 방지 레버가 자동으로 해제 안 될 경우 방법 9. 더듬이(감지센서) 작동으로 인한 작동 정지 시 응급조치 요령 10. 승강기 사용 중 불가피하게 사다리 작동이 필요 할 경우 사용방법

서식 2		점검반원 추천 서식

소 속	계급	성명	담당업무	해당업무 경력	비고
서울소방본부 마포소방서 (現.본부정비팀)	소방장	황호성	운전 (現.정비업무)	23년