문서번호	시설보수과-4270
결재일자	2018.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
양지웅		代최태석	12/20 代박영종
협 조

‘18 하반기 도로시설물(교량,고가) 하부 점용실태

전수조사 및 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

성동도로사업소

(시설보수과)

‘18 하반기 도로시설물(교량,고가) 하부 점용실태

전수조사 및 안전점검 결과보고

우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물(교량,고가) 하부점용실태에 대해 전수조사‧안전점검 시행후 점검결과 및 조치사항에 대해 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

도로시설물(교량,고가) 하부공간 전수조사 및 안전점검 추진계획 알림(교량안전과-21408, 2018.12.08.)

하반기 도로시설물(교량,고가) 하부 점용실태 전수조사 및 안전점검 시행계획(시설보수과-4112, 2018.12.10.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 도로시설물 : 33개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계	33		24	9
2종	8		6	2
법정외	25		18	7

추진기간 : 2018. 12. 07. ~ 12. 26.

〇 점검기간 : 2018.12.10. ~ 12.19.

점검방법

〇 점검조 시설물별 2인(시설물 담당자 정․부)으로 구성하여 자체점검 시행

주요 점검사항

〇 서울특별시 고가하부 점용 허가기준 준수여부 확인

〇 미허가 점용시설 설치여부 확인

〇 인화성(유류 등), 폭발성(가스통 등) 물건의 취급 등 화재 및 안전과

관련된 사항 준수여부 확인

점검 시설물 및 안전점검자 현황

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 양지웅(부)	6	2종	제2마장교, 이문고가차도
			법정외	안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도
2	이경수(정) 정용재(부)	6	2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교
			법정외	면목교, 전농교
3	정용재(정) 이경수(부)	8	2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 금호고가
4	양지웅(정) 최문석(부)	6	2종	중랑교
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교
5	최문석(정) 최태석(부)	7	법정외	신내교, 청량제1고가, 청량제2고가, 용마고가, 행당고가 먹골교, 살곶이화해교

Ⅲ		점 검 결 과

거주자 우선 주차장 활용 3개소

- 이문고가차도(103면), 영동대교북단고가차도, 용마고가차도(16면)

제설차고지, 환경미화원 휴게시설 활용 : 뚝섬고가

Ⅳ		행 정 사 항

안전점검 시행결과 시 관련부서(교량안전과) 제출 : ‘18. 12. 20한

도로시설물에 대한 지속적 순찰점검을 통해 동절기 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 안전점검 결과표 및 점검보고서 각 1부.

2. 교량시설물 하부공간 점용현황 관리카드 1부.   끝.