문서번호	건축기획과-25738
결재일자	2018.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
최영		代김성화	12/26 박경서
협조

- 2018년도 제17차 -

서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제17차 -

서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 보고

○ 일    시 : 2018.  12. 19(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건(보류1, 보고1)

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	서울애니메이션센터 신축사업 (서울시 도시기반시설본부)	중구 예장동 8-145외 3 (8,473㎡)	교육연구시설, 문화 및 집회시설, 근린생활시설	4/3	조건부의결	보류
2	관악구 가족문화복지센터 건립공사 (관악구 건축과)	관악구 신림동 526-12외 1 (1,019.6㎡)	노유자시설 (아동관련시설 및 사회복지시설), 교육연구시설	2/6	조건부의결	보고

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2018. 12. 19(수)
사 업 명	서울애니메이션센터 신축사업(보류)
신청위치	중구 예장동 8-145외 3
의결번호	(경관)2018-17-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 외부창에 애니메이션 케릭터를 인쇄유리로 고정적으로 설치하면 유행을 따르지 못하는 점이 있으므로 가변성이 가능한 방법을 검토하기 바람 - 애니메이션 케릭터 표현시 고정형, 교체형, 동영상형(스마트글래스 권장)을 동선 및 실의 배치에 맞게 적절히 배치하는 방안 검토 ○ BF인증과 관련하여 1층 출입구를 자동문으로 계획하고, 옥상 활용을 위해 유압식 E/V 설치를 검토하기 바람 ○ 외부계단의 형태와 색상을 건축물과 조화되는 현대적인 디자인으로 검토하기 바람 ○ 옥상이나 테라스 등에 설치될 실외기 등 설비가 경관에 지장이 없도록 초기부터 통합설계를 검토하기 바람 ○ 외벽면의 프레임상 빗물처리 등을 통해 때자국이 생기지 않도록 물끊기 등 상세하게 설계하기 바람 ○ 탑상 및 부지경계부에 녹지비율을 가능한 한도 내에서 증가시키는 방안을 검토 바람(권장) □ 외부공간계획 ○ 난간에서의 안전을 위해 높이는 1.3m이상이 되도록 검토하고, 경관에 조화될 수 있도록 디자인을 검토하기 바람 ○ 건물 디자인과 어울리는 종합 사인계획 수립하기 바람 ○ 인접 남산예술센터와의 광장, 외벽, 조경 등 상호 경관적 향상요소를 가능한 범위내 적용바람(보도처리, 외벽색상 조정 등). 끝.

2018.12.19.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2018. 12. 19(수)
사 업 명	관악구 가족문화복지센터 건립공사(보고)
신청위치	관악구 신사동 536-12외 1
의결번호	(경관)2018-17-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면디자인에서 테라코타 사용부분에 대해 시공성, 유지보수를 고려하여 흰색계열(오프화이트)의 특수도료(낙서방지용페인트 등)로 검토하기 바람 ○ 옥외광고물 계획에서 인지성 증대를 위해 다음 사항을 검토하기 바람 - 글자체는 ‘서울체’를 쓰되 색상은 흰색 등 잘 보이는 색상으로 변경 검토 - 주출입구 사인은 예시이미지(안건 P31)와 같이 글자크기를 조정(‘관악구’작게, ‘가족문화복지센터’크게)하여 스카시방식의 돌출글자로 하고, 색상은 흰색계열로 변경 검토 ○ 벽돌치장쌓기에 대해 상세한 계획을 수립하여, 실시설계시 반영하기 바람. 끝.

2018.12.19.

서울특별시 건축위원회