문서번호	정수과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
협조

고압가스(염소) 안전점검 일지(01.02)

2019. 01. 02

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월 간		1종 : 30m 2종 : 20m
			다른설비와의 거리 유지여부
			화기와의 거리 유지여부	일 간
2	방호벽 등		적정여부	주 간		철근콘크리트 12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일 간
			위험표시 설치여부 등
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월 간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월 간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일 간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일 간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	주 간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			독성가스 저장탱크 과충전방지장치 설치여부 등	월 간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 및 앵커볼트 파손유무 등	일 간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월 간		누설되지 아니하는 구조
			방폭구조 적정여부	주 간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주 간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	일 간
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월 간
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일 간
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일 간
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주 간
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월 간
			표지판설치(지상백관)여부	일 간
			부식방지조치 여부	주 간		도장 등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월 간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일 간
			압력계·온도계 적정여부	일 간
			안전장치·수취기 적정여부	주 간
			접합방법 적정여부 등	주 간
10	용기보관장소 등		경계표시 설치여부	일 간
			불연재료로 설치여부	주 간
			통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등	일 간		밀폐구조
11	저장설비실 등		통풍시설 적정여부	일 간	해당없음
			저장실의 구분설치 여부 등	월 간
12	독성가스 재해설비		확산방지조치 및 보호구 적정여부	주 간
			흡수설비 및 흡수제 적정여부	일 간

번호	점 검 항 목	점 검 내 용			점검주기	점검결과			비고 (기준)
						09:30
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부			일 간
		정전기제거 조치여부			월 간	해당없음
		비상전력 적정여부			일 간
		통신시설·통행시설 적정여부			일 간
		표준압력계 비치여부			주 간
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등			주 간	해당없음
14	염소 저장실	저장실 온도(℃)			일 간
		가스 압력(MPa)			일 간	1라인
						2라인
		호이스트 무게(kg)			일 간	1라인
						2라인
15	기화기실	1호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간
			기기 이상여부
			누설여부
		2호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간
			기기 이상여부
			누설여부
									단위(개)
16	액체염소 용기현황	입 고		출 고	사용
					운휴
					충전용기
					공용기
					총보유
점검결과 및 전달사항
14	점 검 자 확 인

끝.