문서번호	디자인정책과-721
결재일자	2019.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	01/21 박숙희
협 조

2016년 제20차

서울

2019년 제2차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2019년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2019. 1.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2019. 1. 17.(목) 16:00~18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 후생동 3층 난국실

❍ 참석위원 : 총6인

- 디자인정책과장, 원형준 위원(건축), 이상곤 위원(유니버설), 이희정 위원(경관), 최성호 위원(유니버설), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총1건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
1	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	-	-	-	-	-

❍ 심의결과 : 유보 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
2-1	영동대로 지하공간 복합개발 광역복합환승센터 기본설계	도시기반시설본부 (영동대로복합 개발추진단)	· 광역복합환승센터 (연면적 140,823.24㎡) · 철도터널(연장 370m) · 상부 광장	심의 (경관)	유보

붙임  제2차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 1. 17.(목) 16:00 ~ 18:00
심의대상	광역복합환승센터, 철도터널, 상부 광장, 시설물
안 건 명	영동대로 지하공간 복합개발 광역복합환승센터 기본설계
심의번호	2 - 1	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영한 계획안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 제출하여 주시기 바랍니다.(계획안 제출 후 차기 위원회에서 심의결과 의결 예정) << 복합환승센터 >> - 재해 시 모든 이용자가 안전하게 대피할 수 있는 구조로 계획하시기 바랍니다. - 이용편의성 및 비상시 안전성 강화를 위하여 지하2층 GBC와 COEX 연결통로 계획을 재검토하시기 바랍니다.(통로 추가 또는 구간 확장 등 적극적 계획 필요) - 자연채광 효과에 대한 시뮬레이션 자료를 제시하시기 바랍니다. - 안내사인은 향후 시공 후 공간의 상황에 대한 검토를 바탕으로 서울시 표준형디자인 및 한국철도시설공단 기준을 준수하여 계획하시기 바랍니다. - 또한, 이용자가 목적지를 쉽게 인지하고 편리하게 이동할 수 있도록 이동 경로 및 만나는 교점 등에 대한 세심하고 면밀한 안내사인 계획을 제시하시기 바랍니다.(오감 등 다양한 방법을 활용한 디자인 권장) << 지상공간 >> - 지상광장이 건조한 공간이 되지 않도록 식재계획을 재검토하시기 바랍니다. (주변과 연계된 공간의 경관 숲 조성 등) - 보행자 및 자전거 이용자의 안전을 위하여 자전거도로 상충(횡단)구간에 대한 안전 대책을 강구하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 1. 17.(목) 16:00 ~ 18:00
심의대상	광역복합환승센터, 철도터널, 상부 광장, 시설물
안 건 명	영동대로 지하공간 복합개발 광역복합환승센터 기본설계
심의번호	2 - 1	심의결과	유보
【 의결 내용 】 << 지상공간 >> - 시각장애인의 안전을 위한 계획을 제시하시기 바랍니다.(점자블록 설치 또는 바닥 재질, 색상, 질감 등에 차이를 두어 일반구간과 구분) - 보도블록은 300mm × 300mm 이상의 규격을 적용하시기 바랍니다.(기존 영동대로에 적용된 큰 스케일의 포장재 규격 권장) - 지하차도 진출입부 조명은 차량 운전자의 눈부심 현상 등 안전을 고려하여 재검토하시기 바랍니다. - 가로시설물은 지역의 맥락을 고려하여 디자인하고, 형태, 색채, 재료 등 세부사항은 통일감 있게 계획하시기 바랍니다.(오염 등 유지관리에 용이한 재료 적용 권장) << 철도공간 >> - 내부공간의 마감 재료는 내구성 및 보수, 교체 등 유지관리가 용이한 재료로 재검토하시기 바랍니다.(실외와 동일하게 적용된 바닥 콘크리트 블록 포장 지양, 목재의 종류 검토 등) << 야간경관 >> - 야간경관계획은 이용자의 안전과 다양한 활동을 고려하여 일정 수준의 조도가 확보될 수 있도록 재검토하고, 주변 경관과 조화를 이루는 아름다운 야간 경관이 연출되도록 디자인하시기 바랍니다. 끝 2/2