2월 직무교육일지

부서명 : 000PSD관리소				결재		담 당		관리소장
교육 구분	정기교육	교육일시	2019. 02. 00. 00:00 ~ 00:00 (1시간)
교육 인원	구 분	계	남		여		교육 미 참석 사유
	교육 대상 인원 수
	교육 실시 인원 수
교육 내용	□ 『승강장안전문설비 전원공급장치』 축전지 표준작업 절차 ❍ 1~8호선 전원공급장치 축전지 현황 ❍ 축전지 유지보수 점검 기준 ❍ 축전지 유지보수 장비 ❍ 작업절차 - 축전지 외관상태 이상유무(3M), 청결상태 확인 및 청소(6M) ·축전지 차단기(CB) OFF(작업 완료 후 ON) ·축전지 셀 외관상태 육안으로 점검 실시 ·셀 내부 극판 이상(부식, 균열, 파손), 연결단자 부식 여부, 케이블 배선, 단자 접속 상태 육안 점검 실시 - 부동충전 전압 및 전조별 상태(6M) ·축전지 셀별 전해액 점검 ·셀별 표면온도, 내부저항 측정 ·볼트 조임(토크렌치 사용, 규정압 준수) ·부동충전 전압 및 셀전압 측정 ·균등충전 - 축전지 동작시험(Y) : 축전지 동작시험 - 축전지 저전압 개방시험(3Y) : 승강장안전문 저전압 개방시험 - 불량 축전지 교체 : 불량 축전지 교체 방법 □ 계측기 사용법 교육(현장 실습) ❍ 계측기명 : ❍ 사용용도 : ❍ 실습개소 : ❍ 기타 : 교육자료: 축전지 표준작업 절차서 1부. 끝.
교육 실시자 및 장소	성 명	직 명		교육장소					비고
									미 교육자 전파 교육

교육 참석자 명부(000PSD관리소)
연번	직위	성명	서명	비고	연번	직위	성명	서명	비고
1					21
2					22
3					23
4					24
5					25
6					26
7					27
8					28
9					29
10					30
11					31
12					32
13					33
14					34
15					35
16					36
17					37
18					38
19					39
20					40