문서번호	조경과-5449
결재일자	2019.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	代송복식	04/12 代최석환

가로수 생육환경 개선사업(강서구) 설계심의 결과보고

2019. 4.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선사업(강서구) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(강서구)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 가로수 생육환경 개선사업(강서구)

❍ 위    치 : 강서구 개화동로 및 공항대로 등 2개 노선

❍ 사업기간 : 2019. 4. ~ 6.

❍ 사업금액 : 금90,000천 원

❍ 사업내용 : 가로수 보식, 띠녹지 및 녹지대 보식 등

- 개화동로 : 메타세콰이어 12주 보식, 녹지대 좀작살 등 5종 2,723주 식재 등

- 공항대로 : 은행나무 9주 보식 등

세부 사업내용

메타세콰이어 및 사철나무 보식	식생매트 식재 및 사철나무 보식
개화동로 녹지대 식재 계획	개화동로 녹지대 현황사진

공항대로 은행나무 보식 계획	공항대로 은행나무 보식대상지 사진

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 은행나무 보식시 DNA감별을 통해 수나무로 선별하여 식재

❍ 녹지대 조성시 키 큰 관목류로 식재하되, 다품종 소량 식재하여 입체감 있도록 조성

❍ 식생매트는 훼손이 빈번히 발생하거나 시급히 녹화가 필요한 지역에 한해서 식재하고 특별한 사유가 없으면 지양

(※ 단위면적당 초본류 식재기준 준수)

❍ 띠녹지 및 녹지대내 수목식재 전 토양개량을 시행

❍ 가로수와 띠녹지 수목 메워심기(뿌리분)로 인해 흙 높이가 녹지경계석보다 높아지지 않도록 오목형으로 조성

❍ 가로수 하부 식생 조성은 보행량을 고려하여 선택적으로 조성하고 보행밀도가 높은 곳은 보호판 설치 검토

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.