신규 소방선박 규격(안) 작성 T/F 회의(2차) 결과보고

2019년 설계예정인 노후 소방선박(701호) 대체 다목적 소방선박에 대한 규격서(안) 작성 T/F 회의(2차) 결과보고 임.

Ⅰ		관 련 근 거

2019년 성과주의 예산서

행정지원과-980(2019.1.22.)호 「신규 소방선박 규격(안) T/F 운영계획」

수난구조대-283(2019.1.25.)호 「신규 소방선박 규격(안) T/F 자체 운영계획」

행정지원과-5876(2019.4.18.)호 「신규 소방정(설계)규격조사 자문위원 2차 소집일정 안내」

수난구조대-1582(2019.4.25.)호 「신규 소방정(설계)규격조사 T/F회의 개최계획」

Ⅱ		회 의 개 요

일  시 : 2019. 4. 25.(목) 14:00~17:00(3시간)

장  소 : 행정지원과 3층 회의실

참석자 : 10명(수난5, 행정지원과1, 외부자문위원4)※ 붙임1

Ⅲ		회 의 안 건

규격서 작성 전반사항 및 향후 추진계획 논의

주요 쟁점사항에 관한 자문위원 자문

문제점 보완 및 해결방안 등

Ⅳ		진 행 내 역

시 간(180’)		주요내용	비 고
14:00 ~ 14:10	10’	▪회의개최 배경 및 안건 설명	수난대장
14:10 ~ 15:00	50’	▪1차 작성된 규격(안) 초안 검토
15:00 ~ 15:10	10’	▪휴식
15:10 ~ 16:00	50’	▪추가설비 경제성, 효용성, 적합성 및 목적 타당성 검토 ▪법적기준 위배여부 확인
16:00 ~ 16:50	50’	▪문제점 도출, 해결방안 모색 등
16:50 ~ 17:00	10’	▪정리 및 종료	서 무

붙임 1. 회의참석자 1부.

2. 소방선박 규격서(안) 회의(2차) 결과서 1부.

3. 회의 사진 1부.  끝.

붙임1.		회의 참석자

연 번	소 속	계급성명	직책	사무분장	비 고
1	수난 구조대	령. 김재근	수난구조대장	T/F 팀장
2	수난 구조대	경. 김형길	지대장	규격서 총괄
3	수난 구조대	경. 이회영	지대장	계 약
4	수난 구조대	장. 박준하	항해사	규격서 작성
5	수난 구조대	장. 김현진	구조	서 무
6	충남 당진 소방정대	교. 권순원	기관사	외부자문위원
7	SH ENG	김기중	대표	외부자문위원
8	㈜케이알 엔지니어링	유춘석	이사	외부자문위원
9	선박안전 기술공단 인천지부	최경일	부장	외부자문위원
10	행정지원과	장. 박기현	계약

붙임2.		소방선박 규격(안) T/F 회의(2차) 결과서

사항	회의 결과
	수정 전	수정 후
1. 주요제원	◯ 길이 28m ◯ ±설계허용치 ◯쇄빙능력 - 한강결빙시(약15cm두께)쇄빙 작업 가능한 선체 ◯ 탑승인원 - 29명(승무원 6명, 기타승선자 23명)	◯ 길이 24m ◯ “약”으로 표현 ◯ 쇄빙능력 - 동절기에도 운항가능하게 설계하여야 한다 ◯ 탑승인원 - 00명(승무원 6명, 기타승선자 00명)
3. 세부사항 1) 선체·의장	◯ 모든 유리창은 자외선 차단필름을 시공하여야 한다 ◯ 기관실 상부는 평면구조로 하여	◯ 모든 유리창은 틴티드 글라스로 시공하여야 한다 ◯ 기관실 상부는 케이싱 구조로 하여
3. 세부사항 4) 기타설비	◯ 선박 트림 및 동요제어 시스템을 설치하도록 설계하여야 한다	◯ 삭제
3. 세부사항 5) 기타사항		◯ CFD평가서 제출(추가)
설계도서		◯ 법적 구비도서 외 필요도서 선별
종합의견	’ 19. 4. 25.(목) 소방선박 규격(안) T/F회의(2차) 결과 도출된 문제점 및 개선방안을 과업지시서에 반영, 수정하여 ’19. 5. 2.(목) 3차 회의에 확정 예정임.

붙임3.		회의 사진