주요 심사내용

□ 공 사 명 : 동교로 일대 하수암거 보수·보강공사

□ 사업개요

위 치	마포구 동교로 일대
공사개요	단면보수 30mm~200mm, A=6,062.59㎡ 표면처리 A=122.88㎡
공사기간	2019.03 ~ 2019.06

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,750,760	천원
○	심사금액	:	1,749,073	천원
○	절 감 액	:	1,687	천원
○	절 감 률	:	0.1	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가

- 철못(N75) : 1,286원/kg→1,093원/kg 등 3개 자재단가 조정

◦ 일위대가 등

-  바탕조정제(벽체) : 표준품셈(9-1-2) 반영

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 : 0.49% 반영

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(적치장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시

○ 폐기물 처리비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)