		2019. 05. 20.(월) 조간용
		이 보도자료는 2019년 5월 19일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물재생시설과					물재생시설과장	임 춘 근	2133-3820
	중랑물재생센터 운영과					물재생시설팀장	이 웅 희	2133-3822
						담 당 자	양 해 선	2133-3826
						중랑물재생센터 소 장	이 성 재	2211-2501
						운영과장	최 영 효	2211-2504
						담 당 자	김 은 혜	2211-2583
사진없음 □			사진있음 ▣		쪽수 : 3쪽	홈페이지
서울시, 하수처리 공동연구를 위한 '물재생기술 R＆D센터', 개관 - 중랑물재생센터 내 산·학·관 공동으로 ‘현장중심’ 첨단 연구센터 조성 개관 - 하수처리분야 현안문제 분석 및 운영개선 · 신기술 등에 대한 현장 적용 가능성 연구 - 공공분야 비중이 높은 물산업 육성 지원으로 경제활력 제고 및 일자리 창출 기대

□ 서울시가 기업(LG히타치워터솔루션), 대학(서울시립대)과 손잡고 중랑물재생센터 내에 ‘물재생기술 R&D센터’를 조성하여 5월 20일 개관  한다. R&D센터에서는 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)  같은 4차 산업혁명 핵심기술을 활용한 연구‧개발을 통해 물재생 기술을 고도화하고 서울시 4개 물재생센터 운영을 최적화하는 것이 목표다.

□ 이를 위해 서울시는 공동연구를 위한 중랑물재생센터 내 부지 제공 및 인허가 등 행정사항을 지원하고, 서울시립대는 연구센터를 구축하여 연구계획 수립 및 기술지원 등을 담당하며, LG히타치워터솔루션은 사업투자 및 연구센터에서 개발된 기술의 현장 적용과 상용화를 맡는다.

○ 이와 관련해 서울시는 2017년 10.26일 서울시립대 - LG히타치워터솔루션과 ‘물재생기술 R&D연구센터 조성에 관한 업무협약’을 체결한 바 있으며, ’18년말 연구센터 및 실험장비를 구축하였다.

< R&D연구센터 외관 >

□ 금번 개관하는 물재생기술 R&D센터는 실제 현장에서 처리되는   하수 원수와 하수찌꺼기 등을 활용해 하수처리 분야 기술 연구를   수행하는 ‘현장 중심’ 연구소로 운영된다. 기존의 하수처리 연구가 대부분 실험실(Lab-Scale)에서 소규모로 이루어지고 있는 것과 차별화되는 부분이다.

○ 이를 위해 하수 원수와 찌꺼기를 중랑물재생센터 처리장(4개)에서 R&D센터로 이송하는 이송라인도 함께 구축된다.

□ 연구시설은 중랑물재생센터 내 기존 건물을 리모델링해 지상 1~2층 규모로 구축하였으며, 1층(198㎡)에는 핵심시설인 ‘수처리 파일럿 플랜트(Pilot Plant)’를 설치하고, 2층(459㎡)은 기기분석 및 연구실을 갖춘  시설로 금년초부터 시운전을 하고 있다.

○ 파일럿 플랜트는 새로운 기술을 도입하기 전에 시험적으로 건설하는 소규모 설비로, 본격적인 설비를 건설하기 위한 준비 단계로 볼 수 있다.

○ 수처리 분야인 A2O(고도처리) 공정은 질소, 인 처리효율 최적화 방안을 연구하고, 생물막 여과공정은 초기우수(CSOs) 처리의    운영방법 및 운영비 절감방안을 연구하게 된다.

○ 그리고 하수찌꺼기 처리 분야인 AD(혐기소화) 공정은 하수찌꺼기에서 고농도 바이오가스를 생산하는 기술을 연구하게 된다.

□ 주요연구 과제로 ▴물재생센터에 적용 가능한 수처리기술 ▴하수찌꺼기 처리공정 개선 ▴악취배출 저감기술 ▴에너지 자립형 물재생센터를 목표로 한 에너지 관리기술 ▴물재생센터 온실가스 저감기술 등에   대한 연구‧개발을 공동 진행할 계획이다.

□ 이정화 서울시 물순환안전국장은 “산·학‧관 공동연구를 통해 물재생센터의 운영 효율을 증대시키고, 각종 신기술에 대한 현장 적용 가능성 실증 연구를 병행함으로써 물산업 육성을 지원하여 경제활력 제고 및 일자리 창출에도 기여토록 하겠다”고 말했다.