- 2019년도 옥상녹화·텃밭조성 사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 성동구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 서울교통공사 본사(성동구 천호대로 346)

○ 심 의 일 자 : 2019. 5 20.(월)

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

1. 녹지면적 준수 바람(녹지율 80% 이상, 그 중 잔디면적은 50% 미만)

2. 협소한 식재공간에 계획된 과도한(t450) 마운딩은 적정하게 조정 바람

3. 본 대상지 특성상 음영이 많이 발생하고 인공지반 녹화임을 감안 건전한 활착 등 수목 생육을 위해 시설물을 제외한 조경자재는 가급적 관급자재(지급품) 지양 바람

※ 관급자재(지급품)으로 식재할 경우 시공사와 납품업체간 하자관련 책임소재가 불분명하여 다툼의 소지가 있음

4. 계획 수종 중 하자율이 높은 수종(둥근소나무, 영산홍, 자산홍 등)은 도입 여부를 면밀히 검토하여 추진 바람

5. 옥탑시설에 대해서는 옥탑부 배수계통(수직드레인, 선홈통)을 검토하고그 우배수가 사업대상지 내로 유입될 시 처리방법을 도서에 명기

5. 옥외안내판은 우리시 “옥상녹화·텃밭 조성사업 안내시설 제작요령”에 의거하여 제작하고, 건물 입구(벽면부착)에 설치

6. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

7. 공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게

작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.